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“自主创新学术论坛”报告简介
第一场  勘探组
1 报告题目：石油勘探中水下定位技术的研究进展
报 告 人：王振杰
内容简介：海洋水下高精度定位是海洋开发的基础，采用不同于以往几何法水下定位的研究思路，侧重研究水下定位的差分算法与关键技术，以提高水下定位的精度。
主要研究内容：（1）借鉴空中到地面GPS差分定位的思路，充分考虑水下定位环境的特殊性，研究水下非差、单差及双差定位数学模型的建立方法；（2）研究水下单差、双差模型的解法，实现高精度快速定位；（3）利用模拟和实测定位数据，和传统方法进行比较并改进新算法。
本课题提出有创新特色的水下定位差分算法，将提高水下定位的精度，可为海上石油地球物理勘探、海底管线铺设、海底监测、水下施工等提供坐标参考框架和基础地理数据。
2 报告题目：阵列电阻率测井对泥浆侵入特性敏感性分析及反演方法在油水识别中应用
报 告 人：邓少贵
内容简介：为提升阵列电阻率测井的油水识别效果，以油水两相渗流理论和水的对流扩散方程为基础，研究泥浆侵入地层电阻率分布，分析阵列电阻率测井响应对油层、水层泥浆侵入特性差异的敏感性，对阵列电阻率进行初步反演。
研究表明，不同于泥浆侵入水层的电阻率单调分布，泥浆侵入油层的径向电阻率具有非线性增加、增加到降低、具有低阻环等非单调复杂分布特征。在特定条件下，阵列电阻率测井可以反映这种差异，且阵列感应相对更为敏感，表现为油层深、浅视电阻率的单调升高、正抛物线型、低阻环带型。但受到侵入程度、地层物性、含油性等影响，阵列深浅电阻率显示与实际泥浆侵入剖面差异较大。
构造具有5参数非线性电阻率分布地层模型，模拟淡水泥浆侵入地层电阻率剖面，基于非线性最小二乘原则，采用Marquardt方法，对实测阵列电阻率测井进行反演处理，表明，相对于阵列测井本身直观显示油水层的不确定性，在油层处反演重构的电阻率剖面为典型的非单调变化特征，水层为明显的单调高侵特征，与实际侵入特征吻合。
阵列电阻率测井对泥浆侵入的敏感性分析及反演处理有助于储层流体识别。
3 报告题目：川东北普光地区深层海相碳酸盐岩储层异常高压分布特征
报告人：张立强
内容简介：以川东北海相碳酸盐岩地区地震、钻井、地质、录井、测井等资料为基础，围绕“盆地分析－地层格架－沉积特征－储层物性-压力分布”这一条主线，开展了储层地质模型、地层压力模拟、预测技术方法、压力成因机制等方面的研究。
建立川东北地区深层碳酸盐岩飞仙关组等主要目的层的地质模型。在层序界面识别的基础上，将将二叠系长兴组-三叠系须家河组地层划分出11个III级层序。长兴组、飞仙关组普遍发育陆棚-斜坡-浅滩-台地相沉积，飞四段蒸发台地广泛分布。嘉陵江组发育多个海进-海退旋回，主要为台地相沉积。研究区实测压力的分布特点是超压分布的层位多，纵向上有多个压力系统；同一口井，相邻的层位压力系数相差较大。沉积相分布与实测地层压力有良好的对应关系，浅滩发育区岩性较粗、孔隙发育，表现为常压的特征；陆棚等低能地区，岩性细，欠压实明显，异常高压发育。在构造模型和相模型的基础上，利用petromod软件，对研究区内的单井、剖面进行了压力模拟，模拟结果与实测压力数据比较吻合。综合对地质模型的认识和对异常压力的模拟分析，认为欠压实作用、膏盐层的分布、地层剥蚀厚度、应力的分布及生烃作用是本区异常压力的主要影响因素。
4 报告题目：近地表特性对地震波场的影响研究
报告人：孙成禹
内容简介：以地震波在弹性、粘弹性介质中的传播理论为基础，以二维Lamb问题为切入点，建立波动方程的初边值问题，应用积分变换方法推导了任意方向点源压力脉冲产生的地震波场的解析解，并对弹性球面波首项公式进行了理论研究。利用高阶有限差分方法对含自由边界的半空间均匀模型进行数值模拟，两者结果相吻合。研究了自由表面上纵横波的波场耦合效应和能量分配。针对近地表介质的粘弹特性，提出了品质因子谱的概念，并发展了基于多谱比法的近地表品质因子反演方法，构建了近地表品质因子数据体，在胜利油田和大庆油田等地区得到了应用，研究了基于动力学特征的吸收衰减补偿方法，收到了较好的效果。
5 报告题目：湖相高频旋回水下间断面的成因
报告人：王冠民
内容简介：在湖相条件下，常发育沉积水体单一向上变浅的高频旋回，旋回底部为水下间断面，间断面之上的古沉积水体迅速加深。本项目以济阳坳陷古近系为例，针对远离物源的半深湖亚相，以钻井岩心中具水下间断面的高频旋回为研究对象，针对几口典型的湖相钻井取心，通过详细的岩心描述和地球化学分析，从中筛选出古气候、古水深、古沉积速率等符合条件的地球化学指标。在此基础上，从水下间断面上下两侧的沉积速率变化、古气候指标记录是否连续、高频旋回中的古环境指标变化是否与古气候变化相关的基本点出发，确定湖相水下间断面包括古气候变化、幕式构造沉降和物源迁移引起的沉降速率变化等三种成因。不同成因的水下间断面所发育的盆地构造背景、物源背景可能有明显的不同。
6 报告题目：鲁西官庄群时代修订新方案及未来研究展望
报告人：杨景林
内容简介：通常认为鲁西官庄群是大致可以和渤海沿岸地区孔店组—沙河街组对比的岩石地层单元，官庄群自下而上分为固城组、卞桥组、常路组、朱家沟组、大汶口组。近来的研究发现，在平邑盆地的固城组和卞桥组底部有晚白垩世的介形类、轮藻化石，数量较多，保存完好，属原地埋藏；卞桥组中、上部产出十分丰富的中晚古新世—早始新世介形类、轮藻化石；常路组和朱家沟组未见化石；平邑盆地不发育大汶口组。邻近的汶东盆地大汶口组下段产出典型的早始新世五图真星介Eucypris wutuensis组合（在昌乐五图地区该组合伴生早始新世脊椎动物始祖貘Homogalax和犀貘Heptodon），中上段产出丰富的中—晚始新世介形类、轮藻化石。因此，平邑盆地官庄群的时代无疑应属晚白垩世—早始新世。官庄群的层型剖面所在地，蒙阴盆地发育常路组和朱家沟组，常路组二段产出晚白垩世—始新世介形类动物群，据鲁西地区环境及气候演化的总体特征，常路组一段及二段的底部可能为晚白垩世沉积。
研究表明白垩系—古近系界线在官庄群中穿过，对此进一步开展生物地层学、化学地层学和事件地层学研究，有希望在鲁西建立中国东部地区的白垩系—古近系界线层型剖面，这对我国今后的中、新生代地层学研究具有重要意义。
7 报告题目：高温缝洞型储层电学响应特性的微观机理研究
报告人：王殿生
内容简介：随着深层油气藏勘探开发工作的不断发展，储层在高温条件下物理响应特征的研究已成为高温储层勘探与开发的一项重要的基础性工作。高温条件下储层的电学特性具有高温、强约束、宽时域及固－液/气相互作用、岩石与流体界面物理效应－化学效应相互作用并存等特点，这一领域基础理论的开拓性研究将极大地带动深部油气资源勘探开发相关领域的发展。本课题主要从以下两个方面展开研究：（1）高温缝洞型储层电学响应特性的微观机制和宏观理论。从建立描述缝洞型储层电性微观模型着手，利用物理学、岩石物理学、储层物理化学理论方法，研究在高温下储层岩石成分、结构、物性和温度以及储层流体、流体与固体相互作用等对储层岩石电学特性的影响；在微观理论的基础上建立宏观理论。（2）高温缝洞型储层电学特性测量的新方法和新技术。采用新方法和新技术开展储层电学特性的实验研究，验证和修正相应的微观理论模型。
8 报告题目：基于遗传算法的多目标空间优化选址方法研究
报告人：张腾
内容简介：空间优化选址，是指在一定地理区域内为一个或多个选址对象选择或分配位置，使某一指标或一组指标达到最优的过程。空间选址属于复杂的地理空间优化决策问题，大多数空间选址问题因地理信息的非线性、高维等特点，以及选址影响因素的复杂性，导致其属于NP 问题。进化计算模型因其内在的并行机制及全局组合优化特性使其更适合于空间优化领域。
项目以基于Pareto最优概念的遗传算法为优化模型，研究在多个互斥、冲突的优化目标下全局或接近全局最优的平衡选址方案，涉及的主要定性、定量优化目标包括：土地利用现状、选址覆盖或服务的总人口、交通成本、道路接近度等因素，并将地理实体之间的空间关联性以权重矩阵的形式表现，进而对Pareto遗传算法内部的拥堵距离、个体密度等计算进行改进，使地理空间相关性在进化过程中得以体现。
研究以北京市多个新建三级医院的空间优化选址为应用案例，采用NSGA-Ⅱ、SPEA2、PESA-Ⅱ三种Pareto遗传算法进行建模，其选址结果的比较和分析表明：地理空间结构信息对空间选址具有影响，融合空间关联性的选址模型其Pareto优化解集具有更好的收敛性和分布多样性。
9 报告题目：东营凹陷地温场特征及成因分析
报告人：段忠丰
内容简介：在我国含油气盆地中同时赋存有大量的地热资源。这部分伴生的巨量中低温地热资源正逐步受到重视。对地温场的研究是确定地热资源分布，评价地热资源的前提。利用东营凹陷211口井的523个试油温度资料和水化学资料研究东营凹陷的地温梯度分布特征，并从深部热背景、地层岩性、构造、地下水活动等方面探讨了地温场形成因素。东营凹陷平均地温梯度为3.86 ℃/100m，是一个“热盆”，分布受凹凸相间的盆地构造格局控制，洼陷区明显高于隆起区和斜坡带，且以中央隆起带为界北部明显低于南部。分析表明，这种分布特征主要是不同热导率的地层配置的结果，反映了传导型地温场的特征。另外高热导率火山岩对地温场影响不可忽视，同时导水断裂带对地温场有局部影响。
10 报告题目：基于无人机平台的油气管道选线新方法研究
报告人：万剑华
内容简介：围绕石油天然气管线选线方法的数字化、智能化而展开的，目的是利用目前低空遥感平台灵活、机动地获取高精度、大比例尺地形地貌数据，让油气管线选线的数据获取工作达到更高的数字化水平，通过采用地理信息科学中的空间分析方法让管线选线能根据获取的三维地表数据做出智能化的优化选择。
11 报告题目：山东地区三维高精度地壳上地幔速度模型研究
报告人：黄建平
内容简介：通过接收函数、地震面波、背景噪音联合反演三维高精度地壳上地幔速度模型的理论方法研究，建立一套对不同复杂地质背景区域具有一定适应性的优化算法和处理流程，满足实际科学研究对高分辨率三维速度模型的需求。为了测试方法的适应性，将联合反演的方法用于山东地区三维速度模型的计算，研究内容主要包括：1.通过频率域反褶积获得接收函数；2.通过双平面波干涉法获得地震面波基阶频散曲线；3.通过台站对连续信号互相关及双平面波干涉法获得基于背景噪音的频散曲线；4.利用迭代法进行接收函数、地震面波、背景噪音的联合反演获得三维地壳上地幔速度模型。5.通过三维共中心点叠加接收函数方法，研究410公里、660公里间断面的起伏。在上述工作的基础上，形成一整套稳定高效获取三维地壳上地幔速度结构的技术；计算山东地区不同周期的相速度、地壳上地幔三维速度模型、上地幔主要间断面起伏结果并分析其地质学意义。
12 报告题目：断裂成岩封闭作用研究 ——以准噶尔盆地西北缘为例
报告人：赵仲祥
内容简介：富含矿物质的地下流体沿断裂带运移过程中，由于物理环境的改变，造成矿物质沉淀。这些沉淀胶结了疏松的碎裂物，阻塞了断裂带中的孔缝，使孔渗性能降低，并逐渐形成封闭。但因成岩胶结作用过程复杂多变，其封闭断层的机制一直缺乏深入的认识。准噶尔盆地西北缘有数十口井钻遇断层并取心，岩心观察断裂带成岩胶结作用明显，且不同深度和部位胶结程度存在差异性。通过对24口钻遇断裂带并取心井的岩心观察和取样分析。断裂带充填物主要为方解石，其次为方沸石，另外还发现硅质和沥青充填。充填物中流体包裹体发育，有盐水包裹体，也有有机包裹体，主要沿方解石解理面和微裂隙呈线状分布。盐水包裹体均一温度可分为3个区间，有机包裹体在荧光镜下也显示出棕色、亮黄色及蓝绿色3种颜色，表明西北缘断裂带至少经历了3期大规模的流体活动。成岩胶结作用对断裂带的封闭性起重要作用，受后期构造运动的影响，早期封闭性断裂会重新开启，流体将再次活动，形成新的胶结物，故该断裂的封闭是多期流体活动发生成岩胶结作用的结果。
13 报告题目：末次冰消期以来中国大陆架古环境演化的沉积记录
报告人：徐方建
内容简介：人类活动引起的气候与环境变化已经对社会的可持续发展构成了严重威胁，人类文明的发展迫切需要我们对全球气候变化有更加深入的了解(孙枢 & 王成善, 2009)。为了更好的了解当前的气候和环境，预测未来的气候变化，我们必须通过地质历史上地球气候和环境更替演变的规律来展望未来，探讨地球系统科学在时间域里的问题，还是要以较近的时期作为重点(汪品先, 2009)，全球变化研究不能离开地质历史，尤其是第四纪以来的地质历史(何起祥, 2003)。从冰盛期到全新世之间的末次冰消期经历了地球表层系统的一次巨变，北半球高纬度地区大冰盖消融，世界洋面回升120 m(Denton et al., 2010)，冰期时出露的大陆架重新淹没，全球气温迅速回升。与此同时，延续200多万年的旧石器文化迅速过渡为新石器文化，气候变化和人类文化演进在时间上的耦合，使得人们越来越多的关注该时期以来的气候演变。目前，深海、陆地多种代用指标已经得到了广泛研究并成绩斐然。那么让我们想象一下，在冰盖消融、北半球夏季太阳辐射增强、大气CO2浓度增高等重大变化的总体背景下，面对桑田沧海之变，陆架区是否会无动于衷？本报告针对末次冰消期以来地球表层系统的巨变，以陆架沉积物为研究对象，在高分辨率的年代地层框架内，通过多种参数的综合分析，探讨中国大陆架古环境演化信息。
14 报告题目：偶极横波远探测技术在随钻测井中的适用性研究
报告人：陈雪莲
内容简介：随着电缆测井条件下偶极横波远探测技术的不断发展和完善，随钻反射声波测井方法和技术也将成为一个重要研究方向。利用三维非均匀交错网格有限差分方法，探讨了偶极横波远探测技术在随钻测井条件下的适用性。数值计算结果表明，随钻环境下反射SH横波较反射SV横波具有更宽的辐射覆盖和较高的反射灵敏度，可以被用来进行偶极远程横波成像；另外，钻铤的存在相当于在垂直于两个点声源连线的平面上安置了一刚性屏幕层，提高了偶极子声源的低频辐射效率；在井外地层存在声阻抗不连续界面时，可明显见到来自界面的反射横波，在偶极子声源指向与界面走向平行时，反射SH横波幅度最大。
15 报告题目：基于局部空间特征的海表温度锋线提取算法研究
报告人：孙根云
内容简介：海表温度（SST）锋作为海洋锋的一种表现形式，是指海洋中水温相差较大的两个水团的交界线，在沿海海域活动频繁。研究海表温度锋线具有重要的意义。在海洋捕捞业中，海表温度锋线是寻找中心渔场的指标之一。此外，海表温度锋线也是对大气环流和气候变化的研究以及对海洋运输、海洋污染监测的一个重要因子。
过去几年里，海表温度锋线的提取工作取得了很大的进展，但是基于边缘检测算法的研究还比较少，而且多是建立在传统边缘检测算法的基础上，很难兼顾SST图像本身的特征。本课题根据海表温度图像在局部空间所表现的规律，从图像的局部特征出发，构建新的边缘检测算子，能够较好的提取海表温度锋线，寻找海表温度的变换规律。
16 报告题目：陆相含盐盆地深层有效储层形成机制研究-以东濮凹陷为例
报告人：张世奇
内容简介：选择东濮凹陷这一含盐盆地为研究对象，以深度大于3500米的深层为重点研究层位，以濮城、文东等地区为重点研究区，通过研究各区块不同深度储层的成岩特征、储集空间类型和演化规律，对深层有效储层发育的主控因素进行分析，总结了深部储层有效性的成因机制。通过综合研究发现，控制东濮凹陷深层有效储层发育的因素很多，主要包括烃类充注、异常高压分布、膏盐岩发育、微裂缝的分布、储层单层厚度大小和粒度级别差异等因素。这些因素之间有时也是互相作用、互相影响、互相制约的，关系错综复杂。早期的烃类充注对储层物性的影响大，一方面它抑制了后期的石英次生加大，同时烃类充注过程中产生的有机酸也会溶蚀碎屑颗粒和碳酸盐胶结物，产生次生孔隙。膏盐层有利于形成异常高压，减缓了盐下、盐间深层储层中压实、压溶作用的进行，有利于原有孔隙的保存和后期的溶蚀改造。
17 报告题目：史南地区弱反射岩性油藏特征分析
报告人：乐友喜
内容简介：（1）弱反射岩性油藏特征分析
①设计了三种与弱反射有关的含气砂岩地质模型，由Zoeppritz方程出发，从理论上讨论了纵波反射系数和转换横波反射系数随入射角变化的关系。
②高速层屏蔽分析
在高速层（如火成岩等）覆盖的探区，它们与围岩的波阻抗差异大，该界面的反射系数很大，形成强反射界面，使得P波很难到达其下的勘探目的层，高速层下伏地层的信息也很难传递上来。通过正演模拟研讨论了反射波能量在近道、中道和远道上的分布特征，得到了高速屏蔽层下方弱反射层较为有利的地震数据采集方式。
③史南地区弱反射岩性油藏特征分析
对东营凹陷史南地区沙三段井点砂体厚度、砂体岩性及解释结果进行了统计分析，读取了砂体所对应的反射系数、地震反射波振幅以及道距特征，绘制出综合显示图，据此对统计结果进行了六种类型的划分，总结了该区弱反射岩性油藏的综合特征。 

（2）单井反射系数及其合成地震道频谱特征分析
分析了史南地区多口井不同数值区段的反射系数及其合成地震道频谱特征，讨论了弱反射系数对整个地震道的贡献，这为弱反射岩性油藏的识别和预测提供了一定的指导意义。
18 报告题目：基于集合Kalman滤波的非线性-非高斯油藏的生产反演研究
报告人：王玉斗
内容简介：基于集合卡尔曼滤波方法（EnKF）的油藏自动历史拟合与反演是目前油藏描述及油藏工程研究的热点问题。但是标准EnKF方法对非线性渗流及非高斯参数分布油藏的生产反演问题，应用效果并不好。通过引入高效、快速的半迭代EnKF，较好地解决了由于渗流非线性引起的油藏静态场与动态场的不一致性，对非线性油藏的生产反演得到较好的效果。利用离散余弦变换（DCT）技术对非高斯油藏地质参数场进行参数化重整，降低模型维数，反映非高斯参数场的连续性及空间展布特征。采用核主元分析（KPCA）技术将非高斯的河流相油藏问题变换到高维空间转变为高斯问题，实现对河流相油藏复杂地质结构和非均质性的正确描述。将DCT和KPCA技术分别与半迭代集合卡尔曼滤波进行耦合，用于对非线性-非高斯油藏进行生产反演，同时解决了渗流的非线性及参数分布的非高斯性，得到了较好的效果。
19 报告题目：海洋溢油卫星遥感ＳＡＲ影像溢油监测算法研究
报告人：樊彦国
内容简介：通过对SAR影像特性以及海上溢油现象的分析，确定影响SAR影像溢油信息监测的主要因素，并寻求一种适用于海上溢油监测的SAR图像分割算法，进而通过对SAR影像进行几何纠正、增强、滤波、分割以及分类等处理后能够较为准确的识别出海上溢油区域。在利用SAR影像进行溢油监测的过程中，拟采用一种新的图像分割隶属度函数——最小模糊熵遗传算法进行图像分割，以减少噪声，提高计算效率，并结合实例验证该算法的可行性。另外在识别油膜和“类油膜”方面，选用合适分类方法建立判别模型，并结合实例调查，验证油膜检测算法和判别模型的正确性。
第二场  炼化组
1 报告题目：质子交换膜燃料电池与染料敏化太阳能电池关键材料的分子设计
报 告 人：郭文跃 

内容简介：能源短缺和环境污染问题越来越制约着未来社会的可持续发展，清洁无污染的可再生能源成为新能源发展的主要方向。本项目拟对具有可持续发展特征的质子交换膜燃料电池和染料敏化太阳能电池进行研究。通过量子化学计算研究钯锌合金催化醇类水蒸气重整过程中的氧化机理，以及反应活性相的微结构对合金催化性能的影响；阐明醇类水蒸气重整机理中最为关键的CO2形成机理，为质子交换膜燃料电池设计出高效的钯基醇类水蒸气重整催化剂。通过对染料敏化剂分子结构及光谱性质的理论研究，设计出基于铜、铁金属中心离子配位体的新型染料敏化剂分子；通过研究表面修饰对半导体捕获自由电子以及输运方式的影响，设计出具有高的太阳能电池光电转化效率的半导体；通过对电解质溶液还原激发态的染料分子过程模拟，设计出对染料分子激发态具有好的还原性的电解质溶液；最终设计出价格低廉、光电转化效率高的的染料敏化太阳能电池。
2 报告题目：利用古菌功能基因进行南海深海天然气水合物微生物勘探研究
报 告 人：党宏月
内容简介：由于储量巨大，能量密度高，清洁无污染，天然气水合物（即“可燃冰”）是公认的“后石油时代”首选替代能源。在适宜低温高压下，全球海洋陆架和陆坡沉积物中广泛分布着天然气水合物。在边缘海，由于陆源有机质向海洋的大量输送，该处海底天然气水合物往往以生物成因为主，其中的甲烷主要由厌氧产甲烷古菌生成，因此，海底天然气水合物也可被看作是可再生生物能源。南海是西太平洋最大边缘海，也是我国最深边缘海，巨大海域面积、庞大水体及沉积体积使其蕴育了独特的生态环境和丰富的矿藏资源。现已探明，南海神狐海区蕴藏着巨大的海底天然气水合物资源，南海九龙礁和西沙海槽，同样可能具有丰富的水合物资源，然而，这两处水合物的存在还没有得到实物证据。另外，复杂多样的南海地理和环境表明，南海其它海域也可能存在水合物资源，有待人们去发现和利用。但是很多水合物矿藏在沉积物中埋藏较深，现有水合物勘探技术往往不够准确有效。我们研究表明，海底天然气水合物成藏区表层沉积物中分布着该极端环境特有的固氮古菌及功能基因，可作为深海海底天然气水合物的生物勘探手段。利用这一新技术，我们预测，吕宋岛西北深海沉积系可能是南海另一深海海底天然气水合物矿藏区。
3 报告题目：光合膜蛋白敏化生物太阳能电池
报 告 人：于道永
内容简介：在获得尽可能高的光电转化效率的前提下降低太阳能发电的成本是21世纪人类所面临的重大挑战之一。染料敏化太阳能电池（DSSC）由于具有原材料价格比较低廉和生产工艺过程相对比较简单等特点，成为有望解决这一问题的有效途径之一。植物在长期的进化过程中形成了天然的高效捕光和传能的光合作用系统，将光合膜蛋白用于敏化太阳能电池研究有助于探索提高DSSC效率的新途径，同时认知光合膜蛋白的结构与功能，促进光合膜蛋白器件的构建。本课题组研究了钝顶螺旋藻捕光天线藻胆体和光系统I（PSI）及菠菜捕光复合物LHCII在DSSC中的应用，发现这些光合膜蛋白都可以作为DSSC的生物敏化剂，通过优化光合膜蛋白与表面活性剂的组装过程，调控组装体的结构，可以提高生物太阳能电池的光电转化效率，延长电池的使用寿命，为进一步探讨光合膜蛋白在光电材料中的应用奠定了基础。
4 报告题目：纳米二氧化钛晶格参杂机理及其可见光降解研究
报 告 人：郑经堂 

内容简介：通过溶胶-凝法制备纳米TiO2并进行工艺参数优化，考察TiO2的光催化降解性能；在此基础上通过稀土金属离子单掺杂纳米TiO2，以及Fe、Ho共掺杂纳米TiO2、Fe-N共掺杂改性TiO2和 Fe、Sm共掺杂改性TiO2，考察不同掺杂元素的掺杂改性机理及其对光催化性能的影响，大幅提高了离子掺杂改性对可见光激发的敏感性；研究了掺杂元素的含量、配比及其在不同热处理温度下的性能及其对光催化剂的作用机理；制备并获得复合催化剂，探讨了吸附与TiO2复合光催化降解有机污染物的协同作用机理，大幅提高了可见光下降解有机污染物的效率。
5 报告题目：硫化氢和恶臭性典型废气净化技术与设备
报 告 人：刘欣梅
内容简介：针对石油炼制与化工行业含硫酸性气污染控制的需求，开发吸附—催化氧化、深度处理生物耦合净化集成技术。设计和制备吸附—催化氧化吸附材料、催化活性材料以及吸附—催化氧化脱硫剂，解决常温下催化剂高活性保持、失效催化剂的再生以及废气中硫醇、硫醚等对催化剂性能影响等关键问题；引入实时控制技术，开发基于高硫容吸附性催化剂的大负荷吸附-催化一体化技术与设备。对吸附－催化处理回收单质硫的尾气和典型企业内其他多点源恶臭性有害废气，研究开发以生物处理技术为核心的废气中硫化氢以及其他低浓度恶臭性有害组分的深度净化技术。结合石油炼制与化工行业H2S废气和其他恶臭性有害废气实际排放特征，将吸附-催化处理回收单质硫技术、生物处理技术等单元技术系统集成，形成资源回收-污染物深度净化的集成技术。
6 报告题目：炼油厂重污油脱水回炼、零排放处置工艺及装备技术开发
报 告 人：孙治谦
内容简介：国内炼油企业原料油重质化､劣质化特别是乳化问题，使得原油预处理难度增加，现有的原油预处理设施和污水处理工艺已不能满足要求，炼油装置保持平稳操作的难度加大，越来越多的重污油由于得不到及时有效的处理而积存在污油罐中，有的炼厂甚至出现因重污油积存量太大而占用原料油储罐的问题。重污油的产生大大增加了原料油损失、动力消耗和运行成本｡重污油的有效处置问题已成为国内炼油企业所面临的一大难题。
本课题针对国内炼化企业重污油来源及理化特性，开展重污油破乳、重污油油水聚并、破乳—聚结—分离一体化污油脱水回炼技术以及脱出污水、污泥的零污染处置技术及装备研究，消除回炼污油对生产装置造成的冲击，有效回收利用油资源、降低加工损失，同时可以减少污染物的排放和二次污染；进一步工业化后，经济效益和社会效益将十分显著｡
7 报告题目：循环冷却水高效循环利用技术研究
报 告 人：刘芳
内容简介：从炼化企业污水处理的发展历程可以看出，污水零排放是积极发展清洁生产和建设循环经济的最高目标，是持续深入开展节能减排的必然结果。而目前炼化污水回用面临着几个问题：一是污水处理与回用工艺还存在效率偏低、系统不稳定等不足；二是节水减排技术的集成和创新水平偏低；三是水循环利用率难于提高。为此，本项目通过对循环水补充水的处理及软化技术、循环水水质稳定药剂、排污水处理与回用工艺的开发，实现技术的集成与创新，从而达到降低新鲜用水量、稳定循环水水质、减少污水排放量，实现循环冷却系统污水“零排放”目标。
8 报告题目：节能型精馏技术的基础研究
报 告 人：李军
内容简介：针对炼油、石化中广泛应用的精馏技术，本项目提出将反应精馏（RD）应用于内部热耦合精馏塔（HIDiC）中，形成高度强化节能的内部热耦合反应精馏塔（RD-HIDiC），与现有的反应精馏（RD）过程相比，内部热耦合反应精馏塔（RD-HIDiC）的能耗大大降低。本项目从热力学第二定律出发，分析RD-HIDiC的热力学效率，揭示其节能原理；在Matlab平台上建立RD-HIDiC严格的数学模型，对其进行单变量分析与优化；研究其动态特性与控制策略，建立简单有效的控制方案；建立RD-HIDiC实验平台，并对前期模拟结果进行验证。本研究结果对精馏系统的节能研究具有一定的指导意义，项目的成功可为RD-HIDiC的优化设计、工程放大和工业应用提供依据，也可为其他节能型精馏塔的研究应用提供思路。
9 报告题目：甲烷活化转化研究
报 告 人：王波 

内容简介：研究甲烷的活化转化对于有效利用地球上储量丰富的天然气资源具有重要意义。由于甲烷的化学惰性，传统的GTL工艺都是通过甲烷重整（水汽重整、部分氧化或自热重整）制合成气的中间步骤，再通过费托合成制取液态燃料。这一工艺路线投资巨大，必须在很大规模上才有经济效益，其中制合成气投资占总投资额的50-60%。因此探索甲烷的直接活化转化具有重要意义。工作中考察了甲烷的直接催化裂解和等离子体催化转化制取氢气和化学品。在Ni-Al金属复合物催化剂上，甲烷催化裂解的转化率达到87%，氢气是唯一的气态产物，甲烷转化率在87%-75%之间可维持10h，失活的催化剂可通过频繁氧化再生恢复活性。在甲烷的等离子活化转化过程中，甲烷转化率、产物乙炔和氢气收率分别为68%，60%和39%。通过等离子体和催化剂的结合，可选择性将甲烷转化为乙烯或芳烃等高附加值化工原料，其中乙烯收率46%，芳烃收率48%。
10 报告题目：金属硫化钼基非负载型加氢催化剂制备技术研究
报 告 人：殷长龙
内容简介：非负载型催化剂（又称本体催化剂，Bulk）是一种无载体的催化剂，由于没有载体效应的影响以及反应活性位的数量比传统负载型催化剂大大增加，因此其催化活性可以大大提高。项目详细研究了金属硫化钼基非负载型催化剂的制备方法及其在柴油深度加氢脱硫过程中的应用情况，结果表明采用非负载型催化剂可以在常规装置上生产符合欧V标准的超清洁柴油。
11 报告题目：原油及其组分高温高压热解性能及动力学研究
报 告 人：张庆轩
内容简介：原油、模拟组分及其四组分在高温高压下的热解性能，明确了压力对原油及其组分热解性能的阶段性影响与温度存在协同关系；首次采用Matlab 非线性优化工具箱，通过全局优化求取动力学参数，并将压力影响因子引入n个一级平行反应热解模型中，对实验数据有较好的拟合效果。未来工作重点放在压力影响因子的修正，动力学模型的进一步优化，模型模块的进一步扩展、高压热解机理分析等方面，以期解析原油高压热解机理并得到较好的动力学模拟软件。
12 报告题目：稀土改性催化剂低温催化氧化VOCs研究
报 告 人：王永强
内容简介：以稀土元素作为助剂对复合过渡金属氧化物型催化剂进行改性，制备出具有钙钛矿型（ABO3）结构的低温催化氧化催化剂。催化剂载体经La、Ce、Mn氧化物表面负载后，制备的负载型催化剂对甲苯的催化氧化活性与未负载的载体相比有很大的改善。La、Ce、Mn的协同作用促进了负载型催化剂的催化性能，对甲苯的催化燃烧效率有着显著的影响。所制备的ABO3催化剂，最佳稀土元素原子配比均为La: Ce: Mn= 0.8: 0.2: 1，这表明在此配比下具有最佳的晶型、粒度及空隙结构。负载型催化剂表面活性组分负载效果良好且具有较高的分散性和稳定性，在XRD谱图上均只能观测出载体的强衍射峰。通过BET可知，催化剂的催化性能受比表面积影响较大，三种催化剂中LaxCe1-xMnO3/HY催化剂比表面积最大，催化效果也最佳。
13 报告题目：利用ATRP反应制备双亲性两嵌段含糖大分子单体
报 告 人：曲剑波
内容简介：现代生物技术产业的迅速发展使生物大分子的快速规模化纯化成为亟待解决的问题，由此也促进了人们对于高效生物分离介质的开发。超大孔聚合物微球作为解决“停滞流动相传质”问题的一种有效方法，具有操作压强低、流速快、分辨率高、适于放大等优点，近年来受到了密切关注。表面活性剂反胶团溶胀法是一种制备超大孔聚合物微球的有效方法，但是该方法还存在一些问题：1）表面活性剂用量大，给后续处理带来麻烦，影响后续微球的功能化及分离应用；2）微球的疏水性会导致生物大分子失活变性，必须亲水改性才能应用，但亲水改性步骤繁琐，时间周期长，给工业放大带来不便。本研究尝试利用原子转移自由基聚合（ATRP）法制备一种双亲性两嵌段含糖大分子单体用于制备超大孔微球。系统考察了单体ATRP反应条件，制备了具有不同HLB值及分子量的双亲性两嵌段含糖大分子单体，为大孔道生物分离介质的合成奠定了初步基础。
14 报告题目：环境响应型两亲性肽自组装研究
报 告 人：曹美文
内容简介：研究了多个具有环境响应性的两亲性多肽分子体系的自组装行为，具体如下：（1）设计合成了系列含有巯基的阴离子两亲性肽分子X3C，通过氧化反应可以形成Gemini结构的二聚体分子X3C-CX3，单体到二聚体的结构变化导致分子自组装能力的显著增强，有利于组装为更为规整的纳米结构，分子的自组装行为与其组成氨基酸残基的疏水程度和二级结构趋势有密切关联。（2）设计合成了含有巯基的I3CGK分子，通过改变氧化还原条件可以调控分子的成胶行为，氧化氛围可以促进凝胶形成并提高凝胶强度，还原氛围则抑制凝胶形成；（3）研究了I3CGK-OH分子的pH 响应性自组装行为，发现在pH 2.5，7.0以及12.0下，分子的自组装动力学和组装体结构都有明显差异，这与分子带电情况关系密切。（4）发现阴离子对阳离子型两亲性短肽的自组装行为有显著影响，Kosmotropes离子可以促进多肽聚集体的轴向生长和侧向堆积，组装为更大尺寸结构，而Chaotropes离子则不利于多肽自组装为较大聚集体，这一现象符合Hofmeister效应。
15 报告题目：多孔炭构建、微观结构与抗氧化性能
报 告 人：吴明铂
内容简介：以来源丰富的石油炼制副产品石油焦为原料，通过选用不同活化介质，借助微波辐射与电炉加热两种方式构建多孔炭；研究石油焦组成及微观结构，解析不同活化介质控制多孔炭微观结构、提高多孔炭收率的协同效应，阐明了不同石油焦原料、活化介质、加热方式对多孔炭微观结构的作用机制；利用高压微反研究多孔炭的催化性能，通过固体渗硼、浸渍渗硼、水热渗硼三种方式提高多孔炭的抗氧化性，旨在提高多孔炭用作催化剂时的使用寿命，探讨了渗硼对多孔炭催化性能的影响，并将水热渗硼推广应用于煤基、椰壳基多孔炭。采用氮气吸附仪考察渗硼前后多孔炭比表面积及孔分布的变化，解析渗硼对多孔炭孔径分布的影响。采用高分辨电镜观察多孔炭表面形貌及微观结构，研究渗硼提高多孔炭抗氧化性能机理。从物理化学的角度，研究原料石油焦物化性能、多孔炭微观结构、催化性能与抗氧化性能的内在关系，为低成本、耐氧化、高效能碳质催化剂制备提供理论支持。
16 报告题目：烷基咪唑盐离子液体组装新型有序聚集体
报 告 人：张国栋
内容简介：以双亲性物质与烷基咪唑盐离子液体组装出了离子介质环境下的包含胶束、溶致液晶等在内的新型有序聚集体体系，考察了分子结构、温度、浓度、添加剂等多种因素对有序聚集结构形态和性质的调控，研究了离子液体与双亲分子之间的作用机理，探究了烷基咪唑盐离子液体组装稳定聚集结构的规律。并进一步以新型溶致液晶体系作微反应器，考察了它在功能材料制备等方面的具体应用。这一研究对于建立新型介观超分子结构、拓展组装体系类型、探索其相互作用机制，具有重大的理论指导作用；同时也为离子介质环境下聚集体的应用提供了理论依据。
17 报告题目：SBS改性沥青的分子模拟研究
报 告 人：魏建明 

内容简介：苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS)改性沥青以其优良的性能已广泛应用于高等级公路、机场跑道等场合，但是SBS与基质沥青的相互作用机理尚不清楚。本项目以不同的基质沥青和SBS为研究对象，首先通过核磁共振、分子量以及元素分析等测试手段，对不同沥青及其组分进行表征，采用改进的Brown-Ladner法确定沥青及其组分的平均分子结构；然后利用分子模拟技术采用Materials Studio专业软件构建沥青和SBS的相互作用模型，采用分子力学和分子动力学模拟方法对沥青与SBS的相互作用机理进行研究。
18 报告题目：新型前氮磷川超强碱的合成及在有机合成中的应用
报 告 人：吴伟
内容简介：本项研究共合成了包括6种新型前氮磷川在内的100余种化合物，对于合成过程的中间产物和产品进行了红外光谱、核磁共振氢谱、碳谱及磷谱和元素分析表征。利用合成的新型前氮磷川作为强碱性试剂或过渡金属配体促进或催化了以下有机化学反应，包括：（1）新型前氮磷川超碱应用于双键异构化反应；（2）新型前氮磷川作为磷配体促进的硅氢加成反应；（3）固载化催化酯交换反应的应用；（4）固载化催化油脂转酯化反应的应用；（5）催化异氰酸酯合成异氰脲酸酯的反应；（6）端炔锡氢加成与α,β-烯酮1,4-加成的“一锅化”反应等。在上述反应中，新型前氮磷川化合物表现出优良的催化活性和选择性。
19 报告题目：导电聚合物聚氧乙烯固载银离子传质膜对丙烯/丙烷分离性能的研究
报 告 人：孙海翔
内容简介：以AgBF4为丙烯载体，将其溶于含有TiO2溶胶的聚氧乙烯（PEO）铸膜液中，制备固态PEO/TiO2/AgBF4复合聚电解质膜，用于丙烯/丙烷的分离。采用红外光谱、偏光显微镜、差示扫描量热及扫描电镜等分析手段对复合膜进行结构表征，并采用恒体积变压法测试气体在膜中的渗透性能。研究结果表明： TiO2溶胶和AgBF4会明显降低PEO膜中晶区含量，扫描电镜结果显示TiO2纳米颗粒和AgBF4均匀分布于复合膜中；当PEO浓度为6wt%、TiO2含量为24wt%、AgBF4与PEO质量比为3:1时，可获得较为理想的固载促进传递膜。制备出的促进传递膜对丙烯的渗透通量可达18Barrer （1 Barrer= 1×10−10cm3 (STP)·cm/cm2·s·cmHg），丙烯/丙烷的分离因子可达19。随着分离时间的延长复合膜对丙烯/丙烷的渗透-分离性能急剧下降，196h后丙烯/丙烷的分离因子降至5.4。推测其原因，可能是由于可溶性银盐转变成了氧化银，从而失去了作为丙烯载体的作用。
20 报告题目：新型多金属氧酸盐的合成、结构及其性能的相关研究
报 告 人：卢玉坤 

内容简介：本项目主要从事丰产元素钼、钨和钒的多金属氧酸盐结构化学的研究，我们利用“分子设计和组装”思想和“活化（还原或取代）——配位修饰”的原理，采用扩散法、常规水溶液法和中温水热法，通过大量的实验摸索，成功合成了三个系列共十二个新颖结构的多金属氧酸盐。结构类型包括经典、双支撑、三支撑、双帽。四帽和六帽Keggin结构，一维、二维结构的簇聚合物以及三维超分子化合物；修饰单元包括金属有机配合物碎片、主族金属离子和无机酸根。对所有化合物进行了X射线单晶结构解析，确定了其分子结构与晶体结构；此外，还进行了红外光谱、X射线光电子能谱、原子吸收光谱、CHN元素分析、顺磁共振等表征及热稳定性研究。通过对以上化合物的合成、结构表征及性能测试，讨论它们的合成条件和比较最终产物，归纳和总结了影响化合物生长的主要因素，为实现相关化合物的半定向和定向合成积累了数据和经验。
第三场：工程技术组
1 报告题目：深水钻井作业风险评估与控制研究
报 告 人：邓海发
内容简介：针对深水钻井作业风险评估与安全保障的迫切需要，通过理论分析和数值模拟，系统开展深水钻井作业重大事故风险分析与控制展开研究。提出深水钻井作业风险管理框架体系，建立深水钻井作业风险评估指标体系和风险评估模型。建立井喷重大事故事故树模型，构建安全屏障系统分析模型，提出基于风险累积效应的深水钻井作业重大事故致因模型。应用CFD技术，对含硫天然气泄漏扩散和海底溢油这两种事故进行后果场景的动态模拟仿真。针对隔水管系统和防喷器系统两大深水钻井作业关键设备，进行可靠性评估研究。结合深水表层钻井作业工程实例，进行深水表层钻井作业工艺过程和关键设备风险分析与安全屏障技术研究。
2 报告题目：煤层气井排采群控系统
报 告 人：张加胜 

内容简介：根据煤层气井排采电控装置的应用现状和煤层气井分布特点，在研发和应用油井节能群控系统技术比较成熟的基础上，提出一种煤层气井排采群控系统，将同一采气区块的各井电控装置通过网电、燃气轮机发电、小型内燃机发电、甚至风力发电机组等以多源互补方式统一供电，充分发挥采气区块多抽油机的群体优势。一方面使供电线路减小线损、降低成本、距离延长，另一方面，抽油机冲次根据煤层气井工况和排采压力分布要求可以自动跟踪和优化调节。将现代网络化通讯管理方式与煤层气井群控配置组态相结合，实现群组协调和监控管理。
3 报告题目：大视场相移数字全息研究
报 告 人：徐先锋
内容简介：对广义相移数字全息干涉术孔径合成和物光幅相恢复中一系列的理论和技术问题进行了较为系统和深入的研究探讨,获得了多项具有创新性的成果,基本实现了原来的计划。首先,在广义相移数字全息中实现了孔径合成，找到了广义相移数字全息孔径合成的方法和规律。计算机模拟和光学实验都证明，孔径合成能够扩大再现象的视场和提高再现像的整体分辨率，改善再现像的质量，有利于大尺寸物体的记录与再现。其次,针对相移值抽取和物光再现工作，我们提出了一种稳定的三步迭代算法和两种更加简单实用的非迭代算法。在迭代算法中，用三步广义相移公式直接计算物光相位，省去了大量最小二乘法的计算，提高了算法的效率。在两种菲迭代算法中，进一步简化了计算步骤，提高了相移值抽取的精度。第三,研究了相移器倾斜误差对物光波前再现质量的影响，经理论分析和公式推导，设计出针对这些误差的自动探测和校正方法。计算机模拟结果证明，这些方法可以将波前再现误差缩小为将近原来的1%，具体光学实验也证明了所用方法的有效性。最后,提出了影响孔径合成的多种影响因素，如CCD像素大小的限制、标量衍射理论的适用范围等，并探讨了克服这些不利因素的方法。
4 报告题目：图的代数连通度
报 告 人：郭继明
内容简介：设
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的第二小的特征值。本文主要介绍在图的各种运算下（如：去边或加边、细分、嫁接、移边等）图的代数连通度的变化情况，作为应用，我们考虑按图的代数连通度对图进行排序。
5 报告题目：基于PDE的图像恢复与图像分割
报 告 人：李维国
内容简介：分块去噪算法的改进——将原图像分成若干个相等的小块，然后对每个子块结合原对偶方法进行去噪，最后将各块组合起来，特别对大型问题，新方法可以大幅度地提高去噪效率；融合曲率信息改进去噪模型——为了解决无需重新初始化的水平集方法的主动轮廓图像分割模型对一些具有不光滑尖角的图像进行分割时不精确甚至失败情况，利用边缘检测函数的曲率信息识别出凸尖角和凹尖角，通过进一步修正边缘检测函数，达到准确地捕捉物体的凸尖角和凹尖角的目的，保证了分割的准确性；利用Bregman方法的图像恢复组合模型——利用ROF模型和二次范数模型相结合的特点，在保留边缘特征的同时，尽可能减少梯子现象，设置开关函数，并采用分裂的Bregman方法进行求解，并证明了模型的收敛性；基于局部图像拟合偏差的活动轮廓模型——针对灰度不均匀图像的分割问题，通过构造包含图像局部信息的局部图像拟合偏差能量泛函度量真实图像与拟合图像的偏差，提出了一个新的图像分割的活动轮廓模型。并且将分裂Bregman技术应用到能量泛函的最小化问题中，提高了分割速率。
6 报告题目：裂缝性油藏多尺度有限元流动模拟理论研究
报 告 人：王月英
内容简介：裂缝性油藏具有强烈的非均质性和多尺度性，其中的流动现象是典型的多尺度问题。离散裂缝模型以其精度高、拟真性好等优点成为该类油藏流动模拟主要方法；但对于那些裂缝发育好且裂缝尺度相差悬殊的储层，离散裂缝模型则面临着裂缝描述复杂、数值计算量大、效率低的难题。多尺度有限元是20世纪90年代发展起来的一种新型有限元方法，与传统有限元中的多项式插值基函数相比，该方法将较小尺度上的信息反映到宏观尺度上的基函数中，不仅大大减少了计算量，也提高了计算精度和效率。为此本课题将多尺度有限元引入裂缝性油藏的离散裂缝模型中：利用不同尺度上的裂缝统计资料，建立裂缝的多尺度空间分布模型；将网格单元中较小尺度的裂缝信息反映到宏观尺度上的有限元基函数中，进而在大尺度上进行求解；形成一套从裂缝建模到流动模拟的多尺度研究方法体系，为正确认识裂缝性油藏的流动规律和开发动态提供指导。
7 报告题目：基于高斯束正演的复杂海底3D地震观测系统研究
报 告 人：王珺
内容简介：我国海域辽阔，海洋石油是海洋资源的重点，海洋油气资源勘探开发已经成为石油工业的主要发展方向。但是海洋石油的勘探开发对勘探技术要求高，成本非常昂贵，如果技术不过关，将直接导致勘探开发的失败。本项目针对海洋石油勘探对象逐步向深海复杂构造转移的实际情况，针对深海石油勘探所面临的复杂海底的勘探对象，从地震勘探的第一环节资料采集入手，引入科学的采集设计方法和技术来完善现有的复杂海底三维地震资料采集技术。由于高斯束射线追踪方法能够适应于各种复杂构造体，快速、准确、有效地追踪到到达检波器的射线，所以本项目采用高斯束射线追踪完成对崎岖海底以及复杂介质地震波场的正演模拟。本项目开展复杂海底三维地震观测系统优化设计的理论和方法研究，以有效地评价海洋三维地震观测系统参数设计的优劣程度，进一步提高复杂海底条件下地震采集数据的信噪比和分辨率。
8 报告题目：煤层气开发的特点和排采设备选择
报 告 人：綦耀光 

内容简介：煤层气作为一种新能源，是清洁能源的有力补充，煤层气的开发面临着诸多新问题，该研究从煤层气开发的角度，对煤层气井完井方式、开发方案等进行了初步的研究，提出了可供现场参考的方案，对于提升煤层气的开发效益，具有一定意义。
9 报告题目：热油管道启动理论研究 

报 告 人：陈雷 

内容简介：热油管道能否降温输送，允许的降温幅度有多大，关键问题是采用降温输送后，一旦事故停输，管道能否安全再启动。解决热油管道停输后能否再启动，需要解决的基本理论问题是研究低温原油粘弹塑性启动特性与工程应用。胶凝原油具有比较复杂的结构特性，受到剪切作用后，会表现出复杂的弹性形变、粘弹性蠕变和结构裂解等力学破坏特性。研究发现，凝油的启动过程主要经历应变速率增大、应变速率缓慢增加、应变速率急剧增大三个阶段。对于胶凝原油启动过程中，压力传播不同于管道水击过程，屈服前锋的传递规律是管线启动过程中最重要的参数。借助管流实验装置并结合理论研究，得出屈服前锋传递速度的计算方法，并利用实验数据验证。研究发现，屈服前锋传递速度明显小于水击波速，且随着传播距离或传播时间的延长而呈衰减规律，此外，还随胶凝结构强度的增加而减小，随启动流量和凝油体积弹性系数的增加而增加。
10 报告题目：基于对称性寻求约束力学系统新守恒量的研究
报 告 人：方建会 

内容简介：在约束力学系统运动微分方程不可积的情况下，如果能找到系统的一些守恒量，对了解系统的物理状态，认识其内在特性及规律具有非常重要的意义。本项目提出了利用无限小群变换分析方法寻求约束力学系统对称性导致新守恒量的思路，找到了Lagrange系统、Hamilton系统、Birkhoff系统的Noether对称性、Lie对称性、Mei对称性导致的一种新守恒量，给出了新新守恒量的形式及其存在条件；研究了非完整约束对新守恒量及其存在条件的影响，建立了非完整约束对新守恒量限制条件方程；研究了三类约束力学系统的新守恒量与其Noether守恒量、Hojman守恒量、Mei守恒量的关系。项目研究使约束力学系统对称性的守恒量理论研究突破了原来的几个守恒量范畴，建立了约束力学系统对称性的新守恒量理论，丰富和发展约束系统的对称性与守恒量理论。
11 报告题目：随机微分方程基础知识
报 告 人：李荣华
内容简介：现实系统通常由常微分方程来刻画。但是，这样模型可能代表理想的情况，因为它们忽视随机影响。通过将随机因素嵌入到微分方程系统（或者出现在问题的初边界条件中，或者出现在描述现实系统的函数中），一个随机微分方程便应运而生啦。在模型中使用随机微分方程的领域包括投资金融，涡流扩散，种群动力学，聚合物动力学，遗传控制，生物废水处理，水文学和VLSI（very large scale integrated）电路设计。本报告主要介绍随机微分方程的一般形式，存在唯一性定理，伊豆公式及在多方面的应用。
12 报告题目：混输管道两相段塞流相界面特征研究 

报 告 人：王鑫 

内容简介：油气混输管道中段塞流是常见的流动现象。本课题对段塞流相界面特征进行了系统的实验研究，开发了双头电导探针测试技术对液塞区径向与轴向的含气率、气泡频率、气泡速度、气泡尺寸等局部相界面特征参数进行精确测量，发现气泡界面受液塞混合区的湍流剪切层控制。对液塞区弥散气泡相界面特征及其与湍流场的耦合作用进行了深入研究，揭示了气体卷吸现象的物理机制。深入研究了管道倾角、液相的粘度以及表面张力对气体卷吸和相界面分布特征的影响。进行了长环道连续段塞流实验，使用双头和单头电导探针对液塞长度、液塞速度、液塞频率等宏观参数以及液塞区气泡界面微观参数的分布特征进行了多尺度实验测量。揭示了液塞、长气泡生长演化的关键机制。
13 报告题目：微尺度界面上热输运机理 

报 告 人：王照亮 

内容简介：搭建了多次谐波探测系统。进行了单根碳纤维、铂丝与空气之间微尺度界面上空气综合换热系数测量，铂丝表面与空气之间的的传热过程主要是导热作用，微尺度下可以忽略对流过程的影响，基于受导热机理控制的3ω线法测试原理而提出的微尺度下铂丝表面空气换热系数理论计算模型。测试了Si表面沉积的碳纳米管阵列与基体之间界面热阻、碳纳米管阵列的热导率和热扩散率。研究了3ω加热膜尺度对Si+碳纳米管阵列微纳米复合多层结构热物性重构的影响规律。采用声子波矢模型和分子动力学模拟研究了半导体型单壁碳纳米管热导率的宏观尺度效应及与硅之间的界面热阻。
14 报告题目：多电平变频器冗余控制技术的研究
报 告 人：马文忠 
内容简介：近年来多电平变频技术得到了越来越广泛的关注，其研究和应用对于节能降耗具有重要的意义，正成为电气工程领域的研究热点。多电平变频器具有器件耐压要求低、等效开关频率高、输出波形好等优点，在石化、电力、交通等各领域应用广泛。但尽管多电平变频器具有以上优点，也同时具有结构复杂、器件多等缺点，相应带来故障率增加、可靠性降低等问题，成为了制约该技术发展的瓶颈。所以，研究提高多电平变频器运行可靠性的先进控制技术，开发具有容错运行功能的新型多电平变频器，已经成为一个亟待解决的重要问题。本项目针对多电平变频器的拓扑结构特点，充分利用其本身固有的空间电压矢量（Space Vector）具有冗余的特性，创新性的研究变频器发生器件故障状态下的容错运行控制技术，通过软件方法实现变频系统的容错运行；同时，研究不同故障状态下采用冗余控制对多电平变频器性能和容量的影响，并研究Z源拓扑结构等相应的控制策略，最终彻底解决多电平变频器的容错运行问题。
15 报告题目：基于生物调节规律的智能控制与计算方法研究
报 告 人：刘宝
内容简介：本成果一种嵌入式协同智能控制器，基于神经内分泌系统的生长激素双向调节原理设计的，具备双向调节和自适应能力及支持远程访问等特点。它包括输入接口电路、程序及数据存储器、存储接口电路、SDRAM存储器、输出接口电路、中央处理器和通讯接口电路以电信号连接方式组成，其特点是，控制算法模块包括用于产生偏差的比较环节，用于快速消除控制偏差的增强控制单元和用于稳定消除控制偏差的抑制控制单元及用于双向协调控制效果的协同控制单元。相对传控制器，本成果协同控制器能够以较小超调量、更迅速达到给定值；改变系统参数后，本成果协同控制器具有较好的鲁棒性；当加入随机噪声后，表明本成果协同控制器具有更强的抗干扰能力，其控制输出更加稳定。
16 报告题目：基于支持向量机的网页分类技术研究
报 告 人：李村合
内容简介：为了能够有效地组织和分析海量Web信息，需要按其内容实现对网页的自动分类，即使用机器学习的方法实现网页类别的自动标注。在各种网页分类算法中，支持向量机（SVM）因为其出色的学习能力，是应用最广泛和分类效果较好的一种，但支持向量机在网页分类应用中仍存在一些问题。本项目针对传统支持向量机不支持增量学习的问题，提出了基于超平面距离的支持向量机增量学习算法，使传统支持向量机支持增量学习；针对半监督支持向量机在训练过程中样本不易选择的问题，提出了基于主动学习的半监督支持向量机改进算法，提高了支持向量机在网页分类中的准确率和效率；针对传统支持向量机在不平衡训练样本中存在噪声数据情况下分类效果不佳的问题，提出了基于不等距分类超平面的模糊支持向量机算法，提高了支持向量机在不平衡样本集中的分类准确率；针对支持向量机在多类分类中准确率不高的问题，提出了一种基于二分层次结构的多类支持向量机网页分类算法，提高了网页分类的准确率。
17 报告题目：电场作用下W/O乳状液中微水滴的运动聚并规律 

报 告 人：罗小明 

内容简介：对正弦交流电场作用下W/O乳状液中微水滴的变形、运动、破裂与聚并特性进行了实验研究，结合理论深入分析电场强度及频率、油品粘度、界面张力以及液滴直径等因素对液滴在电场中伸缩变形、破裂以及聚并特性的影响规律。频率越大、油品粘度越高、界面张力越低，其在交流电场中的伸缩变形幅度越小；而没有发现液电场强度对液滴伸缩变形幅度的明显影响。在变形度较小时，离心率和We数具有较好的一致性。只有在临界电场附近才会发生微液滴喷射现象，若电场过高，液滴将发生炸裂而分裂出相对较大的液滴；随着频率的增加、油品粘度的升高以及界面张力的降低，母液滴喷射出来的子液滴直径更小，在连续油品中的分布更密集分布角度更小。外加电场是引起液滴静电聚并的根本动力，电场强度的变化对液滴相对运动速度、液滴对最大变形度以及聚并时间具有显著的影响。随着电场强度的增加，液滴间的相对运动速度显著提高，并且液滴的变形幅度增加，聚并时间大大缩短。在适当强度的电场范围内，提高外加电场强度可以提高静电聚并效率，促进油水分离。
18 报告题目：实时三维重建的计算优化
报 告 人：陈国军
内容简介：针对基于可视外壳实时重建的计算规模大的问题，改进现有基于单帧图像的可视外壳重建模方法。根据动态物体图像帧间的连贯性，通过预测动态物体的运动方向，确定后续帧中待判定体素，减少体素状态判断计算。利用GPU实现帧间的连贯性的并行计算，快速重建动态物体的几何模型。
19 报告题目：金属表面组织超声纳米重构机理与应用研究
报 告 人：周胜男
内容简介：针对金属材料零部件，研制能够对其表面进行结构和几何形态纳米化的超声加工装置，开发一种方便、快速、低成本地在金属零部件表面进行大规模结构和几何形态纳米加工处理的新方法。首先研究数控车床的加工参数与超声工作头的振动冲击参量在表面结构和几何形态纳米化处理过程中的作用及加工参量之间的优化组合方案；利用所研制的超声加工试验装置进行纳米结构层的制备，研究金属表面超声纳米重构机理，探讨纳米化的微观内在机制，定量揭示金属表面纳米结构层深度、尺度与气氛环境等因素对渗透性的影响规律，探讨渗入条件、渗入表面层性能之间的相互关系。
20 报告题目：基于内容的多媒体检索
报 告 人：刘玉杰
内容简介：近年来，随着各种多媒体信息获取设备的普及，多媒体数据增长很快，需要建立高效的多媒体数据查找技术。基于内容的多媒体检索是指使用多媒体本身的基本形状，纹理等信息完成多媒体的查找，是当前多媒体数据查找的研究热点。在基金的支持下，我们研究了多媒体数据表达技术，在此基础上提出多种多媒体数据检索算法，并运用在实际应用中，取得显著的效果。
第四场：文科组
1   报告题目：海外油气资源重点区域投资环境及进入策略研究
报 告 人：王爱东  

    内容简介：2011年，全球油气储量又出现了小幅增长，全球石油探明储量为2082.2亿吨，比上年增加了3.4%；天然气探明储量为189.7万亿立方米，增幅近1.4%。但在全球范围内，油气资源分布不均的格局基本没有改变。中国经济的快速发展，带动了油气需求的快速增长，促使对外依存度仍将提升。虽近年来我国在获取海外油气资源方面取得了显著成绩，初步建成非洲、中亚—俄罗斯、南美洲、中东和亚太5个海外油气合作区域，但油气供需失衡的形势依然十分严峻，我国利用海外油气资源面临石油消费大国、跨国石油公司以及资源国等多方面的挑战。该课题对我国海外油气资源发展现状、特点和问题的分析和探讨，对不同区域的投资环境进行分析，提出符合我国海外油气资源开发要求的的进入策略，以期望我国海外油气资源投资能有效应对目前世界呈现的国家关系紧张、国内压力增大、全球性通胀、非传统安全恶化和多种国际行为主题博弈加剧的状态。
2   报告题目：我国石油天然气立法完善研究
报 告 人：田国兴  

内容简介：在经济高速发展的今天，石油天然气资源对于促进一国的发展具有越来越重要的意义。但作为不可再生资源，其紧缺状况愈发严重，各国普遍面临能源危机，我国也不例外。目前我国石油天然气行业的发展存在诸多问题，油气资源亟待得到保护和合理利用。就各国经验看来，法律在保护油气资源方面具有很重要的作用，但我国在这方面的立法却极不完备。完善中国石油天然气法律制度已是迫在眉睫。本文通过对我国油气行业发展现状、立法现状进行分析，以及对域外油气法律制度进行考察，提出了完善中国石油天然气法律制度的设想，以期能对我国石油天然气法律制度的完善有所裨益。
3   报告题目：中国油气安全预警与安全战略研究
报 告 人：范秋芳  

内容简介：随着国民经济的持续快速发展，我国石油天然气消费量逐年增加，国内油气供求矛盾日益加剧，石油对外依存度逐年加大，而与此同时，国际油价频繁波动。这使得国家油气安全风险系数不断增大，油气安全已成为我国不可回避的现实问题。本研究试图将预警理论和方法应用到我国的油气安全预警中，力求开发和建立适合中国国情的油气安全预警系统。本研究拟针对中国油气安全面临的主要国内外态势，建立油气安全监测预警指标体系和预警方法与模型，并对中国油气安全预警进行应用性研究，进而对中国油气安全战略进行深入研究，为我国石油天然气工业的发展提供理论依据和决策借鉴。
4   报告题目：实验语用研究
    报 告 人：徐万治  

    内容简介：以往关于语言使用的研究大都建立在某些假设或理论之上，随着心理语言学的发展，20世纪90年代中后期，国外兴起了实验语用研究，也即用实验的方法验证某些理论对语言应用的论述，如：实验与会话含义研究，实验与言语行为研究等。语言学家，尤其是语言哲学家纷纷发表研究成果，但是，作为一个学科，目前还没有一套完整的研究方法。本研究拟在充分的文献查阅的基础上，结合实际的实验研究，提出一套科学的、完整的、可操作性强的研究方法。重点是以下几个方面：1. 实验研究设计方法 2.实验研究分析方法 3.实验研究对象选择。目前，实验语用研究无论是在国外还是国内都是一个崭新的领域。在国外，由Noveck和Sperer负责编写的论文集 “Experimental Pragmatics”于2004年出版，这是实验语用研究这个流派诞生的主要标志；然而，本论文集所搜集到的相关论文也只有14篇。论文的作者们从不同的角度和层面对话语理解及其相关的认知因素、语境因素、语用推理等进行了实证研究，由于视角不同，研究方法也就各不一样，零散而不系统。2004年以后，实验语用研究的成果可以算是凤毛麟角。在国内，有关这个领域的研究几乎就是空白。查阅国内重要的外语类学术期刊，发现只有周榕、冉永平两位教授于2007年在《外国语》发表题为“语用学研究的新取向----实验语用学研究”的文章和刘思于2008年在《当代语言学》发表的题为“实验语用学研究综述”的文章。这两篇文章只是对这个新领域的一般性介绍，缺乏自己的研究。由此可见，及时地、深入地开展这个领域的研究是非常有意义的。
5   报告题目：技术、经济、社会约束条件下的能源—经济模型构建研究
报 告 人：张传平  

    内容简介：中国经济社会需要能源资源来满足其发展，而可持续发展要求在能源、经济、环境和社会方面保持均衡。本课题综合考虑各种约束，建立揭示能源、经济、社会间联系的能源—经济模型，通过模型计算以显现不同技术方案的经济社会结果。本课题在深入分析国内外建立能源—经济模型的理论、技术的基础上，首先对我国能源供应和能源需求进行完全分解研究。在行业层次上，从我国能源的替代效应、技术效应、行业结构效应、产业内部结构效应等研究我国新型能源结构及其能源生产供应以及我国工业、商业、运输、民用等能源消费结构及其能源消费。其次，利用协整技术对我国能源消费和经济社会发展关系进行实证研究，分析并确定了能源消费的主要影响因素，并通过协整理论建立了能源消费与其主要影响因素之间的长期均衡关系。再次，建立技术、经济、社会约束条件下的能源—经济模型，即能源供应/需求的多元计量经济模型，根据变量的不同趋势，对我国的能源供应/需求进行预测。最后，提出了相应的能源战略选择和政策建议。
6   报告题目：“科学学问题”研究
报 告 人：夏从亚  

    内容简介：近年国内关于“问题”的哲学研究刚刚兴起，已取得一批研究成果，甚至有的专家建议建立“问题学”。“问题”伴随科学认识活动的始终。它是认识的起点，能为科学认识活动的进行提供精神保证，是认识发展的内在动力，也是新学科、新认识的生长点。在培养创新人才的过程中，特别要注意培养学生的问题意识，引导学生积极去发现问题、提出问题，进而去有效地解决问题。
7   报告题目：国际油价波动对我国石油工业的影响及对策研究 

报 告 人：李宏勋  

    内容简介：作为全球第二大石油消费国，2009年我国石油对外依存度已经超过50%。进口依存度的提高将导致国际油价波动对国内经济的影响更加显著，这一影响往往通过一定的传导过程得以实现，而该传导过程的第一环节就是国际油价波动对国内石油工业的影响。因此，研究国际油价波动对我国石油工业的影响是研究其对我国整体经济影响的基础，同时也可以使我国石油工业积极调整以应对国际油价的剧烈变动，增强自身的抗风险能力。本课题首先对国际油价波动的历史及现状、国内外石油的定价机制、引起油价波动的因素等内容进行了系统性、全面性的总结。在介绍了国际油价波动情况的基础之上，本课题运用定性分析与定量分析相结合的方法，详尽分析了国际油价波动给我国石油工业带来的影响。课题后半部分借鉴跨国石油公司应对国际油价波动的经验，提出了我国石油工业在油价波动中抓住机遇、避免不利影响的对策建议。
8   报告题目：非政府组织发展与我国社会治理模式创新
    报 告 人：王学栋  

    内容简介：改革开放三十年多来，随着工业化、市场化进程的不断加快与信息化、经济全球化浪潮的汹涌而来，我国正在经历着经济体制、社会结构、利益格局和人们思想观念的深刻变化；在此背景下，传统的政府作为单一权力中心治理社会公共事务的模式已不能适应社会现代化的发展要求，作为独立于政府之外的一支重要社会力量，非政府组织应运而生并逐渐走向前台，在社会治理中的地位日益凸现，合作式治理因而成为我国社会治理模式的发展趋势。项目主要研究内容包括：非政府组织发挥社会治理作用的理论基础；我国当前非政府组织参与社会治理的现状分析；国外非政府组织参与社会治理的实践经验总结；合作式治理：我国非政府组织参与社会治理的模式选择等。
9   报告题目：石油行业行政垄断问题研究——动态分析与比较的视角
报 告 人：杨磊  

内容简介：行政垄断与市场垄断和自然垄断不同，其最显著的特征就是垄断地位是政府部门以规章制度、行政命令的形式维持的。为了达到保护垄断行业的目的，政府部门对本不属于垄断的行业实行准入限制；对不同企业实行歧视性对待；对公共资源实行垄断；用行政手段实行地区间的封锁等方式限制竞争。
在存在行政垄断的行业中，石油行业体现的矛盾最为突出。一方面，石油资源作为国有稀缺资源，石油安全是我国经济安全关注的热点问题。另一方面，我国石油行业的行政垄断导致我国石油生产增长缓慢，生产成本居高不下，对外依存度不断提高。所以研究石油企业行政垄断问题显得尤为重要。
通过对中国石油企业行政垄断问题的形成以及原因分析，在定性与定量分析的基础上，提出了相关对策，主要包括：加强建设服务型政府，促进政府职能转型，加强反垄断法制建设；继续改进国有石油企业一股独大模式；完善石油公司公司治理水平；加大中小石油投资者保护力度。
10  报告题目：山东省竞技体育与大众体育资源协同发展的战略研究
报 告 人：夏娇阳   

    内容简介：体育项目的发展战略一直是我国体育研究领域的前沿课题，这对于正在蓬勃发展的竞技体育和大众体育来说，更是起到了决定性的作用。本文运用文献综述法、专家访谈法、问卷调查法和现场调查等方法，希望从实践和理论两个层次针对竞技体育和大众体育的发展战略等问题获得到更好的诠释。作为竞技体育和大众体育，各个项目都不可能是孤立存在，各项目之间总是在不断地进行着物质、技术、人员、信息的交换，这种交换对各个项目的建立和发展具有重要的影响，其相互作用能够使各个项目之间加强联系，拓宽发展空间，获得更多的提高机会。体育理论中的协同发展就是从协同学的视角，更新传统体育资源的利用观念，从资源观的视角认识社会体育和竞技体育资源、树立资源开发、管理与利用的整体观、实现社会体育资源协同管理。
11  报告题目：国际石油市场演化态势与我国石油贸易政策取向研究
报 告 人：孙瑞华 

内容简介：鉴于当前国际油价走势日趋复杂，我国石油对外依存度不断提升的严峻形势，本课题提出我国必须基于国际石油市场的变化规律建立战略性石油贸易政策以保障国家石油安全的重要观点。本课题在对国际石油市场和石油贸易政策的相关理论进行梳理的基础上，首先对国际石油市场和我国石油贸易发展现状进行深入分析，揭示了国际石油市场的结构特征、变化规律及其影响因素，剖析了我国石油贸易的特点及存在问题；其次运用最新数据针对国际油价变动对我国石油贸易的影响进行实证研究，结果表明国际油价和我国石油进口量之间存在长期稳定关系，并且两者之间存在互为因果联系；最后在对我国现行石油贸易政策进行评价基础上，全面提出了符合我国长远利益的战略性石油贸易政策，包括内涵、目标及内容体系等，并从关税、定价政策、能源补贴、贸易方式、储备政策、石油金融体系等多方面对构建与实施我国战略性石油贸易政策体系提出建议。
12  报告题目：我国国家石油公司间的竞合研究
报 告 人：黄昶生 

内容简介：面对外资石油企业大规模进军国内石油市场和风云变化的国际石油市场，我国国家石油公司该何去何从，如何才能在保证其自身利益的同时，又保证我国的石油安全。国家石油公司间竞合是战略选择。课题对世界石油及我国石油工业分析与预测的基础上，分析了我国国家石油公司现状及优劣势，通过绩效理论比较证明了国家石油公司竞合的动力，构架了我国国家石油公司间的竞合动力模型，并提出了竞合绩效评价指标体系，将绩效评价运用于产业链理论构建模型，并就动力的保持建立合作博弈模型。在理论阐述的基础上从国家政策及行业指导、区域石油产业链优化、国家石油公司的战略调整等方面提出了具体可行的策略方法，课题的最后就国家石油公司间竞合的组织保障提出建议。
13  报告题目：我国炼化企业CO2排放情景分析与减排对策研究
报 告 人：张永宁
    内容简介：炼化企业是我国重要的支柱产业，同时也是我国CO2重要排放源之一。由于目前正处在工业化、城市化进程加快阶段，居民消费结构也处在升级换代之中，这一阶段石油产品消费进入高增长期，炼化企业CO2排放量也将大幅度增加。另一方面原油品质越来越差，导致能耗和排放急剧增加。因此，发展低碳技术是炼化行业节能减排的重要职责所在，也是保证炼化行业未来生存和发展的重大战略。本课题是以我国炼化企业CO2排放量为研究对象，采用情景分析的方法，立足当前、着眼于未来，对我国实现既定经济社会发展目标下的炼化企业CO2排放趋势作出展望。在研究的过程中，首先分析介绍我国炼化企业CO2排放的现状以及对气候变化造成的影响，同时对我国炼化企业实施减排的动力进行分析。其次在借鉴国际通用CO2排放计算方法的基础上建立我国炼化企业CO2的排放估算体系，对炼化企业各工艺环节的CO2排放源、排放量等因素进行估算、分析和预测，其结果为情景分析提供数据支持。通过对各情景研究分析，描绘出我国炼化企业未来CO2排放的趋势图，为我国炼化企业实施减排提供理论依据。最后，以情景分析的结论为依据，通过借鉴欧盟等发达国家的低碳政策，结合我国具体国情，提出以政府为引导、企业为主体和社会积极参与的减排对策，为政府相关部门提供决策依据。
14  报告题目：基于多属性的油气勘探项目投资组合研究
报 告 人：殷爱贞 

    内容简介：油气勘探项目投资组合研究要达到的目标：①对油气勘探项目风险和收益进行权衡，选择油气勘探项目投资组合，以达到提高勘探投资效益，降低勘探投资风险的目的。② 将有限勘探资金在不同勘探阶段间进行分配，以保持各级储量序列的合理性，为油田企业长期稳定发展夯实储量基础。
本课题研究思路：①根据油田发展战略，确定各级储量合理规模及合理储量序列，建立储量和储量序列约束；②设计油气勘探项目评价指标体系，不同阶段勘探项目任务不同，评价指标体系也不同；③确定油气勘探项目经济评价方法，计算评价指标值，将净现值指标和内部收益率指标小于基准值的方案剔除，余下的项目为备选项目；④在满足资金约束、合理储量及储量序列约束的基础上，组建所有可能的油气勘探项目投资组合；⑤计算油气勘探项目投资组合的评价指标体系；⑥采用多属性决策方法对各油气勘探项目组合进行排序，为决策者决策提供参考或选择最优的油气勘探项目投资组合。
15  报告题目：无言的消遥：论庄子哲学思想对生存层面及语言层面的关注
报 告 人：王永豪
内容简介：本课题的主要内容包括三个方面：第一，庄子思想的理想境界是人性的自由逍遥；第二，该逍遥的实现通过超越生存、语言两个层面获得；第三，在实现逍遥境界过程中有着从生存层面向语言层面的递进和转向。具体分解如下：1.庄子追求物我相融、放德而行的人性观，其理想境界为一种自由逍遥的状态。2.世俗的人们是身与心双重枷锁下的奴隶，即受物质与精神的双重压迫，表现受利与名的困扰。庄子认为，欲望的膨胀是外物刺激的结果，是对恬然敦朴的人性的伤害。这是对老子“五色令人目盲 五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽；驰骋畋猎，令人心发狂；难得之货，令人行妨”的继承和推进。保证人性完整的办法则是破除虚幻的“必须”，淡泊名利。3.相比较名与利对人性的钳制，名的伤害尤甚。而所谓的名其实是一种语言的虚构。要想真正解放人性，彻底的做法是消解这种虚构的“名”。本课题从庄子哲学思想的宏观体系着眼，从《庄子》具体篇章入手，在对《庄子》主要篇章《逍遥游》、《齐物论》作细读的基本上，在学理层面上梳理出庄子哲学思想的脉络。进而探讨庄子对生存层面及语言层面的关注。本课题主要探讨的“逍遥游”和“齐物论”思想是庄子“与自然和谐”思想的精髓，这对现代社会调节人与自然的关系也有重要意义。
16  报告题目：环境治理的微观基础
报 告 人：李  莹 

    内容简介：环境问题的产生源自于人类经济活动的负外部性，负外部性所导致的“市场失灵”使我国环境状况急剧恶化。这迫切要求我国企业改善环境行为，实现工业企业的“绿色化”生产。因此，研究环境驱动以及企业环境战略的形成机制，对促进我国企业改善环境行为具有重要意义。本课题在研究框架上遵循OECD 所倡导的“压力—状态—响应”模型，针对各种环境驱动力对企业环境战略形成机制的作用层次，按照绿色消费——环境规制——市场结构——内部驱动——制度影响的线条展开。课题主要内容共分四个部分。（1） 绿色消费、环境规制与企业环境战略。本部分通过建立绿色属性—传统属性“双维度”模型，研究绿色消费对企业环境战略的引致机制和环境规制对企业环境战略形成的推动机制。（2）市场结构、产业竞争与企业环境战略。本部分通过改进的Salop模型分析了企业在采用末端治理和清洁生产两种技术方式下，市场结构对环境创新战略的影响。（3）内部驱动力与企业环境战略。本部分研究企业内部动力对企业环境战略形成机制影响。本部分主要研究不同治理结构、所有权性质对企业经理环境治理动力的影响。（4）财政分权、地区竞争与企业环境战略：本部分引入制度因素分析企业的非市场环境战略。
17  报告题目：基于可持续发展资产管理绩效评价研究
报 告 人：霍江林 

    内容简介：课题以资产管理全过程为对象，借鉴国内外资产管理绩效评价经验，按照可持续发展战略的要求，结合BSC（平衡计分卡）的四维指导思想，构建基于可持续发展与BSC的绩效评价指标体系，形成物元模型的主要物元特征集合，引入模糊物元理论构建评价模型，对企业资产管理状况进行综合评价，并结合具体企业进行实例应用分析。该评价系统的建立，可以全面、准确地了解与把握企业资产管理状况，及时发现、诊断企业资产管理过程中存在和可能出现的主要问题及其影响程度，从而达到对企业资产管理状况的有效监测与控制，优化企业的资源配置，为企业制定科学的资产管理战略提供依据。目前，课题组共发表相关论文5篇，在全国核心期刊公开发表论文4篇，其中1篇为CSSCI，发表1篇EI检索的国际会议论文。
18  报告题目：涉油犯罪若干问题初探
报 告 人：李  娜 

    内容简介：涉油犯罪是指实施严重破坏国家石油法制，危害石油安全，损害石油利益相关者合法权益的犯罪行为。涉油犯罪实际上是在涉油非法产业链与合法石油产业链不正常竞争中产生的副产品。涉油非法产业链从经济领域起步，其发展之迅猛，影响之广泛，足以使之成为一类严重的社会问题。以其复杂性和多因性，单纯依赖政府规制和经济调控手段仍显不足，用刑罚的手段来调整也不是一劳永逸，需要构建有效的控制系统。在涉油非法产业链与涉油犯罪的防控方面，在公共政策环节，首先，政府主管部门有必要采取“抓、截、控”并举的措施。再次，政府主管部门要善于发动和利用群众的力量来限制非法产业链。在法治环节，首先，要在立法上有所加强，加快《能源法》以及石油、天然气方面的专门法规的立法进程，从产权、规制权方面明确这类重要战略资源的管理运营方式。其次，要通过公、检、法机关的通力合作，加大对涉油犯罪的打击。 另外，在思想道德领域的防治对策，应增强油田工作人员的法治意识，强化他们的荣辱观、事业心、责任感，对涉油案件犯案人员加以帮助挽救，使其能够走入正途。
19  报告题目：网络背景下社会“维稳”问题的困境与出路
报 告 人：于常有
    内容简介：应该说社会“维稳”问题不是理论界的新问题，但在社会转型期，无论是古代社会还是当代社会，无论是西方社会还是东方社会，它都是社会的“热点”问题；不论是古代先哲还是当今的理论家，它都是值得关注的“显学”，因此，社会“维稳”问题历久弥新。本课题以社会“维稳”问题的困境与出路为学术关切、以网络背景为视域，以生态学为方法，基于政治学、公共行政学、社会学、行政伦理学等多学科的理论学理，希翼能够透析中国式社会“维稳”问题的困境根源所在，在国内外社会“维稳”问题比较研究的基础上，探索出一条适合我国国情的、切实有效的治理之道。同时本课题的研究能够为我国深化政治体制与行政体制改革、增强政府以人为本的科学执政能力、构建社会主义和谐社会、重塑社会稳定观等提供新的思路。
20  报告题目：中国营销审计内容体系与实证研究
报 告 人：王爱玲
    内容简介：本项目主要包括五部分内容，具体如下：第一部分，对比研究国内外营销审计理论的发展和应用情况。第二部分，对前人理论并未涉及的营销审计本质理论进行了理论研究，提出企业各相关利益体的营销审计本质关系图。第三部分，对前人的营销审计定性分析内容进行补充改进，并添加了符合我国特点的内容，提出了更加完善的营销审计定性分析内容和进行定量分析的指标体系。第四部分，对我国企业应用营销审计情况进行调研，并对结果进行深入分析，以查找国内企业在开展营销审计工作时存在的各种问题。第五部分，针对上述问题，提出我国企业更好的开展营销审计的指导性建议。本项目创新点在于：1.对营销审计的本质进行深入分析，并提出了营销审计的本质关系图；2.结合我国国情，提出了更加适合国内企业的营销审计内容；3.运用问卷调查、电话访谈等方法，对国内企业营销审计的应用状况和应用水平等进行了调查和分析；4，提出了我国企业更好的应用营销审计的指导建议。
21  报告题目：创新如何可能？——从我的刘宗周研究说起
报 告 人：张瑞涛 

    内容简介：创新是学术研究的灵魂。如何创新，是学术研究者一直追求的问题。笔者藉助自主创新课题“明末清初儒学演变中的刘蕺山哲学思想研究”，在撰写博士论文的过程中，实现一定程度上的刘宗周哲学思想研究的创新。以此为案例，笔者以为，要实现学术创新，必须做到两点：一，合理地研究视阈的定位，即大人物小问题入手，做到小问题大阐释；小人物大问题入手，做到面上问题以点来解决；大问题小角度入手，在多人物比较探索问题的实质。二，精心准备研究资料，要做到广泛搜集、精心研读、详细笔记、归类整理。关于创新的原则有三方面，即人无我有、人有我精、人精我新。这是从事学术研究的前提。选取恰当的研究视阈，探寻合理的研究切入点，掌握充足的文献资料，定能取得理想的成绩。
22  报告题目：黄河三角洲区域金融生态建设研究
报 告 人：韩  民 

    内容简介：加强黄河三角洲区域金融生态建设研究，对于加快区域金融创新步伐、提高地区竞争实力、实现高效生态经济区的经济可持续发展具有重要意义。本课题首先从黄河三角洲区域的实际出发，分析该区域金融生态系统中存在的主要问题；其次将系统动力学的研究方法应用到区域金融生态评价中，以金融资源在系统中的流转循环为主线，构建黄河三角洲区域金融生态系统动力学模型；通过动力学模型的模拟运行，实证分析黄河三角洲区域金融生态系统的发展趋势，并通过对系统控制要素的设定，设计优化方案进行模拟分析，观察区域金融生态系统的变化情况；最后根据已获得的研究成果，结合黄河三角洲高效生态经济区的发展优势，对完善黄河三角洲区域金融生态系统提出对策建议。
第五场  开发组
1 报告题目：多孔介质中天然气水合物热力开采方法研究
报 告 人：李淑霞
内容简介：天然气水合物是近年来在海洋和冻土带发现的新型洁净优质能源，对其性质及开采技术的研究已引起世界各国政府的高度重视。本研究模拟海洋地质条件，在填砂模型中生成天然气水合物，并通过注入热水进行热力开采的物理模拟实验，分析不同注热参数对水合物分解产气量及其他动态指标的影响，建立热分解前缘移动速率模型；并根据质量守恒、能量守恒原理建立天然气水合物藏热力开采动态计算的数值模拟模型，然后通过对物理模拟实验结果的拟合，验证数值模型的可靠性；并通过敏感性分析得到热力开采的主要影响因素；最后进行多孔介质中天然气水合物热力开采的能量效率评价和可行性分析，从而为今后天然气水合物藏的热力开采方案提供重要的理论依据。
2 报告题目：煤岩物性评价及解堵增产技术研究
报 告 人：孙仁远
内容简介：利用不同的煤岩模型和自行设计的测量系统，开展了煤岩孔隙度、渗透率、吸附解吸性能等方面的物性评价，形成了一整套煤岩物性评价的方法。利用超声波处理系统开展了超声波解除煤粉堵塞实验研究。在不同气体吸附解吸性能评价的基础上，开展了注二氧化碳提高煤层气采收率实验研究。研究表明，煤岩岩心的孔隙度小、渗透率低，需要进行压裂改造才能投产；煤岩的吸附解吸性能受到压力、温度、含水、气体类型等因素的影响，与等温吸附曲线相比，解吸存在滞后现象；超声波处理能够解除煤粉的堵塞、提高煤岩的渗透率和煤层气的产量；注二氧化碳能够提高煤层气的采收率，置换效应是提高采收率的机理之一，同时可以实现二氧化碳的部分埋存，达到二氧化碳减排的目的。本研究得到了中央高校基本科研业务费专项资金的资助。
3 报告题目：低煤阶煤层气开采多机理耦合模型与耦合作用
报 告 人：王清河
内容简介：研究低煤阶煤岩中煤层气流动过程，综合考虑煤层气解吸、扩散和渗流的耦合作用，在煤岩体的解吸实验和物理模拟实验的基础上，建立低煤阶煤层复杂介质的基质孔隙中气水两相渗流模型，发展煤层气解吸、扩散渗流多机理耦合模型的数值模拟方法与技术。通过初步的现场应用，认识低煤阶煤层气的开采机理、开采动态及开采过程中的相互耦合作用。
4 报告题目：深水油藏生产实时优化调控理论研究
报 告 人：魏邵蕾
内容简介：深水油气勘探开发是我国能源发展战略的重要方向。如何在深水环境下以最小的投资获取最大的开采回报是工业界面临的重大课题，智能油田理论是解决深水油田高效开发的重要方法。智能油田是指通过应用智能井来实时调控油藏开发使其时时处于最优状态，核心问题有二：一是智能井技术，二是油藏生产实时优化理论。本课题既是围绕智能油田的第二个核心问题来开展研究工作，具有较高的理论性、前瞻性和实用性。油藏生产优化理论是基于复杂的油藏地质模型通过最优化方法梯度算法来实时优化众多的油藏动态参数，通过智能井实时调控，确保油藏开发处于最优状态，实现最大化采收率及最大经济效益等目标，属于复杂大系统优化理论的范畴。本课题主要解决的关键技术一是优化方法的稳定性，二是计算速度和计算规模问题。目前此项研究已达到实际油田应用的标准，正在进行推广应用。
5 报告题目：CO2在盐水层中的运移扩散规律研究
报 告 人：张卫东
内容简介：CO2是主要的温室气体，大量温室气体的排放是引起全球气候变化的主要原因，近年来CO2的减排技术受到国内外政府部门和各个研究机构的日益重视。CO2盐水层埋存具有埋存潜力大、储存成本低、受地理位置限制小等优点，研究盐水层中CO2的运移扩散规律对于促进盐水层CO2地质埋存技术的发展，减缓温室效应具有重要意义。
本课题主要通过文献调研及实验研究，对CO2基础物性及其与地层水的相互作用进行理论分析。建立CO2在水层中的扩散系数预测模型，设计并制造利用PH值测量扩散系数的“CO2扩散实验装置”，通过实验测量CO2在水中电离与溶解的比例。通过对实验得到的数据进行分析计算得到CO2在不同条件下的扩散系数，同时对比分析温度、压力和矿化度等对扩散系数的影响，得到CO2在盐水层中的扩散规律。
6 报告题目：含硫气井钻完井事故诊断与评价方法研究
报 告 人：张 锐
内容简介：天然气资源开发是我国能源战略的重点。目前我国已相继在四川、新疆、陕北以及南海等地区发现了多个大型天然气藏，均是含H2S天然气藏。天然气中高含H2S容易引发各类事故，危及从业人员安全和社会公共安全。随着川东北以及南海、新疆等地区天然气田的开发以来，已发生多起严重事故，且各类井下复杂情况频发，造成了巨大的经济损失和社会危害。
以川东北地区含硫气井钻完井事故案例为例，分别从地质件、工艺技术、设备工具以及其他因素等多方面进行含硫气井井下复杂情况分析，给出含硫气井钻完井过程中不同类型安全事故的诱发原因，掌握各类事故发生规律、特点，并引入数理方法，定量建立含硫气井各种事故判别模型，形成一种含硫气井钻完井事故诊断识别和评价方法，为含硫气井钻完井各类事故处理措施合理性提供安全监管的技术监测手段，为含硫气田经济高效的开发提供科学依据和技术支持。
7 报告题目：新型化学驱油体系的研制开发
报 告 人：范海明
内容简介：海上油田和低渗透油藏提高采收率潜力巨大，但要推广化学驱技术仍面临很多困难，特别在驱油体系的溶解性能、耐盐性能、注入性能等方面还存在较突出的问题。针对这些问题，开发出可以增强聚合物溶解性能和耐盐性能的两类助剂体系；通过增加聚合物亲水性，减小聚合物分子量，设计合成了新型疏水缔合聚合物，实现了聚合物溶解性和体相粘度统一；研制了可适用于海上油田和低渗透油藏开发的粘弹性流体体系，该体系具有优异的溶解性能、粘弹性能、耐盐性能，且在无碱低浓度条件下可与原油达到超低界面张力。
8 报告题目：深水低温环境垂直管气液两相传热规律研究
报 告 人：王卫阳
内容简介：深水油藏水下生产系统处于低温环境中，准确预测管道中多相流体的传热特性是开展流动保障技术的重要内容。目前工程设计中应用的多相流传热算法大多为实验数据关联式，只适用于特定的应用条件，有必要建立精度更高的两相流传热系数算法。本研究建立了深水低温条件下两相流换热与流动实验系统，在较宽参数范围内，完成了垂直管空气－水体系流动及换热实验，建立了基于流型的气液两相传热系数计算模型。实验表明，气相加入对两相流的传热具有一定的强化作用，气液两相传热规律受到两相流体表观流速和流型的影响，气体的传热强化作用在低液相流量下更为显著。本研究从流动机理分析入手，对现有段塞流和环状流压力梯度预测模型进行了改进，并借助动量与热量传递的比拟理论，建立了段塞流和环状流条件下换热系数预测机理模型。对比表明，新建模型可对实验数据进行较为准确的预测。
9 报告题目：调制钻头流场降低井底压力机理研究
报 告 人：牛似成
内容简介：井底压力是影响深井钻速的直接因素之一。理论与实验表明，通过调制钻井液主流形成负压脉冲射流可实现井底压力脉动降低，可大幅度提高钻速。项目针对双稳附壁射流自动换向调流原理，拟将钻井液在钻头上分流，形成两支周期性变化的主流，研究两只脉冲射流的协调喷射对降低井底压力的作用，以及特殊降压射流对提高破岩效果的影响。
10 报告题目：可压缩轴对称冲击射流流场的数值模拟
报 告 人：高慧
内容简介：可压缩冲击射流广泛存在和应用于航空航天、石油、化工等工程技术领域并发挥着重要的作用。例如石油钻井技术中的利用高压水射流直接破岩钻孔问题，在有关研究中，水射流通常被假设为理想不可压缩，且为无旋的运动。实际上，射流入射到岩石上，就产生了冲击射流，绝大多数情况下,这是一种有回流的湍流流动，流体的粘性对流动的影响不容忽略。此外，高压水射流的流速很高，流体的可压缩性也势必会对流场产生一定的影响。数值模拟是一种研究冲击射流流场特性的比较经济的方法。本研究通过采用高精度的紧致型差分格式和时间推进格式直接求解柱坐标系下的二维可压缩Navier-Stokes方程，数值模拟了轴对称可压缩射流冲击到固体壁面上的流动过程。研究结果给出了不同雷诺数、马赫数条件下冲击射流大尺度涡结构的演化过程，结果表明：随马赫数的增大，初生漩涡具有了更强的力量，抑制了壁面二次生成涡和其它小尺度负涡的发展；随雷诺数的增大，初生漩涡的力量有所减弱，促进了壁面二次生成涡和其它小尺度负涡的发展。
11 报告题目：天然气水合物降压开采规律及地热辅助开采设想
报 告 人：郝永卯
内容简介：天然气水合物（NGH）作为重要的洁净、优质新能源，储量大、能量密度大、分布广，其开采技术的研究对我国新能源开发利用和未来能源安全保障具有重要意义。通过室内实验和数值模拟，分析了NGH饱和度（渗透率）、降压速度、NGH藏类型等因素对开采参数变化规律的影响，并初步设想了NGH地热辅助开采的技术思路，提出了NGH“降压为主、地热强化”的开采模式。
12 报告题目：深水钻井液中水合物抑制剂作用机理
报 告 人：徐加放
内容简介：深水钻井遇到的重大潜在危险因素之一是浅层气所引起的气体水合物问题。气体水合物稳定存在于低温、高压条件下，一旦在深水钻井管线中生成，会造成气管、导管、隔水管和海底防喷器(BOP)等的严重堵塞，且不易解除，从而危及工程人员和钻井平台的安全。利用新研制的天然气水合物抑制性评价模拟实验装置，初步探索了搅拌条件、膨润土含量及钻井液添加剂对气体水合物生成的影响规律。研究表明，搅拌和膨润土的存在可以促进水合物的生成；而多数钻井液添加剂则对水合物的生成有一定抑制作用。研究了常用水合物抑制剂作用效果，实验表明动力学抑制剂不能完全抑制水合物的生成，其最佳加量为1.5%；热力学抑制剂虽能最终抑制水合物的生成，但加量较大，NaCl抑制效果好于乙二醇；动力学与热力学抑制剂复配具有很好的协同作用，在实验基础上优选了适合于3 000 m水深的深水钻井液用水合物抑制剂配方。实验中发现，只有热力学抑制剂的深水钻井液可使水合物立即分解，而同时含有热力学和动力学抑制剂的钻井液可适当延缓水合物的分解时间，表明了可防止地层水合物分解的深水钻井液体系研究是今后研究的一个方向。
13 报告题目：深井超深井套管安全可靠性设计与评价
报 告 人：廖华林
内容简介：针对深井超深井开发过程中套管损坏机理和安全可靠性评价等问题，首先分析了深井超深井套管损坏主要形式和损坏机理，认为对于深井超深井套管，尤其是气井必须引入强度设计、密封设计、防腐蚀设计，需要从外载的计算、强度模型的选择、塑性岩石蠕动引起的载荷、技术套管磨损、温度效应、螺纹的密封性等因素需要认真考虑分析。其次，采用理论分析和有限元相结合的方法，给出了深井超深井套管磨损面积与磨损深度预测模型，以及均布外载条件下内壁磨损套管剩余抗外挤强度和抗内压强度的计算公式。将建立的理论公式计算结果与现有实验数据进行了对比，二者较为吻合。同时，建立了套管外挤强度和抗内压强度的安全可靠性评价方法，得出了不同载荷条件下套管失效概率，以及安全系数与套管失效概率之间的对应关系。用随机理论计算出的失效概率评价指标，可为传统安全系数的选取和外载条件不确定性情况下套管设计与评价提供依据。
14 报告题目：垂直套管周围磁场分布规律及丛式井防碰技术探讨
报 告 人：史玉才
内容简介：在丛式井钻井过程中，邻井套管产生的感应磁场会严重影响当前井眼轨迹测量精度，使得丛式井轨迹测量和防碰问题均难于普通定向井。与此同时，磁性测斜仪的磁测量参数变化结果也能够反映出邻井套管的相对距离和方位变化，探讨套管周围磁场分布规律不仅有助于降低丛式井轨迹测量误差，也有助于建立一种基于磁场变化规律的丛式井防碰监测及预警方法。本项目已完成工作及成果包括：（1）初步建立了套管周围磁场分布规律理论分析模型（以垂直套管为分析重点）并进行了模拟计算分析；（2）建立了套管周围磁场分布规律地面模拟实验场地并开展了多组地面实验，取得了一些新的认识，也发现了一些新问题；（3）理论分析与实验相结合，探讨了邻井套管相对于测量仪器的方位及距离判别方法，为今后继续开展磁参数修正方法及防碰预警技术研究奠定基础。
15 报告题目：突扩喷嘴冲蚀破碎物料的室内实验研究
报 告 人：王明波
内容简介：用水射流破岩钻径向水平井微小井眼技术开发低渗油气藏和提高原油采收率，是当前具有重要战略意义的热点课题，也是石油工程技术发展的重要方向。为促进该技术的发展，本项目对两段突扩式喷嘴冲蚀破碎物料进行了室内实验研究，重点分析了喷射时间、喷嘴压降、泵排量、岩样强度等因素对突扩喷嘴破岩效果的影响规律。实验结果表明：（1）射孔时间控制在15分钟左右较合适；（2）喷嘴压降越高，排量越大，射孔深度越深；（3）岩样强度越高，射孔深度越小；（4）压裂砂浓度最好控制在10％左右；（5）水力喷砂射孔最好选择0.4-0.8mm的压裂砂。试验研究所得结论为突扩喷嘴应用于径向水平钻井提供了理论支撑。
16 报告题目：煤层气储层损害机理与保护对策研究
报 告 人：黄维安 

内容简介：做好煤层气储层保护工作，对于有效开发、利用煤层气，弥补我国石油、天然气供应的不足，降低温室气体排放，减少环境污染以及预防矿难事故频发，具有重要意义。首先采用X射线衍射、扫描电镜、泥页岩膨胀实验、页岩分散实验、薄片分析、压汞分析、润湿性测试和敏感性评价等手段分析了山西沁水盆地煤层气储层的损害机理。在此基础上进行了针对性的保护对策研究，优选出了表面润湿性改善剂SD-905，水敏性抑制剂SMYZ-2，并最终研制出了山西沁水盆地煤层气储层的钻开液：清洁水 + 0.4%SD-905 + 0.5%SMYZ-2，其对煤层气储层岩样湿态下的渗透率损害最低，能降低甲烷气体在煤岩表面的吸附量，有利于甲烷气体在煤层气储层的解吸、运移，提高煤层气采收率。该体系已在山西沁水盆地煤层气井现场试验，取得阶段性试验成果。
17 报告题目：深水海底油水分离器结构及参数优化研究 

报 告 人：张浩
内容简介：在海底油田开发规划设计阶段，油水分离往往处于次要地位，但随着开采的深入，油井产出液中的含水量持续上升，油水分离问题就被提升到了一个新的高度。将深海采出原油举升上百米或上千米到海上平台进行分离处理的传统方法，不但造成大量的能量损耗，还要占用宝贵的海上平台面积，同时引起立管静压和井口背压过高，影响生产稳定性。采用海底油水分离系统，不但可以解决上述问题，分离出的水还可直接用于海底地层回注，进而提高原油采收率。因此，研制能适用于深水海底油水分离的新设备和新技术具有极其广阔的应用空间及实用价值。
本次报告主要对介绍了国内外的相关研究领域已取得成果和深海分离技术未来的发展方向。分析深水海底油水分离的处理环境，得出工况条件和油水物性参数；确定各种力场作用下油水的分离机理，建立深水海底条件下油水分离的模型和边界条件，并且介绍深水海底油水分离器结构及参数优化的相关研究。
18 报告题目：井下声波通信方法的研究
报 告 人：李志刚
内容简介：井下信息的高速传输已经成为制约现代钻井技术快速发展的瓶颈。石油钻井中贯穿地面和井下的连续钢质钻柱为声波信号的传播提供了良好通道，使得利用声波实现井下信息的高速无线传输和通信成为可能。本项目依据弹性波的基本理论，结合钻井工程的实际工况，建立了井下声波信道的理论模型和地面模拟试验装置，通过理论模拟和实验研究，研究了声波信号在井下信道中的传播特性，并以此为基础，研究了利用声波传输井下信息的通信方法，为探索新的井下信息传输技术和进一步的井下声波通信仪器的研制奠定理论和技术基础。
19 报告题目：高压油气井钻完井井控风险安全评估方法研究
报 告 人：金业权
内容简介：随着油气钻探向着海洋、深层、高压、边缘区域发展，钻井风险也随之增大。近年来国内外出现的多起油气井井喷事故表明，井喷失控是性质恶劣、损失巨大、影响面广的灾害性事故，高压油气井控安全问题也是油气勘探开发过程中的一个十分突出的并亟待解决的问题之一。
找到面临的风险，认清其可能造成的危害，采用有效的手段规避，将风险控制到最小或可能承受的地步，以最有效的手段和投入获取最大的安全保障，是风险管理的根本目的。
高压油气井钻完井井控风险评估方法研究以风险评估理论为基础，以专家的工作经验为依据，以钻完井井控工作历史资料、经验教训为素材，从油气井钻完井井控工艺特点及风险源分析出发，辨识出油气钻完井不同阶段的风险点，分析各风险可能造成的危害，提出相应的规避措施及应对方式，归纳有效的应急预案，形成钻完井井控风险评估方法，使之成为降低高压油气井钻完井井控风险、提高井控决策的科学化水平的手段，是油气井控管理的迫切需求。
第六场  炼化组
1 报告题目：纳米粉体灭火剂的制备及其灭火机理研究
报 告 人：刘义 

内容简介：结合模拟试验和理论分析等手段，研究纳米粉体灭火剂的制备及其动力学灭火机理。主要包括三维大孔难燃材料的制备及纳米粉体灭火剂负载技术，即将典型的BC和ABC纳米粉体灭火剂负载于耐高温的多孔沸石、二氧化硅等其他难燃材料的载体上，制备性能稳定和高效的新型复合多孔纳米灭火剂，进而研究纳米粉体和火焰作用过程中的热化学性质及其动力学过程；通过构建灭火有效性测试平台，研究纳米粉体的灭火性能和机理。
2 报告题目：导叶式旋风管内气固两相流动控制与分离机理的研究
报 告 人：王建军
内容简介：本项目采用实验测量与数值模拟相结合的方法，通过研究炼油厂催化裂化装置能量回收系统中第三级旋风分离器用的导叶式旋风管内气固两相流动分布规律，深入探讨强旋流中对气固两相流动控制的机理和实现的方法，并在此基础上，建立新型的颗粒分离机理模型，开发研制新型导叶式旋风管的导向叶片、排尘结构与排气芯管，通过特殊的结构设计与各部分结构参数的优化匹配来控制与调整旋风管内气固两相流动形态，以达到提高旋风管的分离性能，减少催化剂排放、保证能量回收系统长周期安全运行，同时大幅度降低流动阻力损失、实现设备减阻节能的目的。
3 报告题目：一种基于异质结的新型太阳能电池薄膜材料的研发
报 告 人：甄玉花
内容简介：现今，全球能源形势紧张以及二氧化碳排放造成的气候变暖等已严重威胁到经济发展和人们的正常生活。因此，世界各国都在积极寻求新的能源，以替代传统的石油、煤炭等传统能源，从而求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、无公害、安全等显著优势，成为关注重点。而且，太阳能是真正取之不尽、用之不竭的能源。在太阳能利用方面，太阳能电池是一种大有前途的新型电源，具有永久性、清洁性和灵活性三大优点。太阳能电池是利用光生伏特效应或者光化学效应直接把光能转化成电能。目前，硅太阳能电池是目前发展最成熟的，在应用中居主导地位。但硅太阳能电池材料的制备工艺复杂，成本很高，并且往往使用有毒材料。因此，开发新型的绿色环保、廉价的太阳能电池材料具有重要的科学意义和很好的应用前景。本文将介绍一种基于异质结的纳米薄膜的太阳能电池材料的研发，报告内容包括创新思路、材料合成方法以及该种异质结材料的光伏特性。
4 报告题目：丝束电极技术在金属局部腐蚀研究中的应用
报 告 人：张大磊
内容简介：丝束电极，其特点是由多个微小电极来代替一个大面积电极，主要用来研究电化学腐蚀过程的不均一的特征，测量局部区域的腐蚀电流密度、腐蚀电位及其分布特征。此技术同步性好、对试样表面要求低、测试灵敏的特性预示着在未来局部腐蚀研究领域的广阔研究前景。
5 报告题目：粘性Geldart B类颗粒—含油污泥颗粒流态化行为研究
报 告 人：刘会娥
内容简介：含油污泥是一类可资源化处理的危险废物，本项目针对流化床含油污泥资源化处理开展基础研究。从脱水含油污泥颗粒的特性来分析，一般属于Geldart B类颗粒的范围，但因其含有油分，导致颗粒之间粘性作用较强，尤其是在温度较高时，颗粒之间的粘结作用增强，颗粒易于粘结聚团，使其流化行为表现出特殊性。本研究在室温~300℃温度范围对含油污泥流态化行为开展研究，从流化过程、混合分离行为、塌落行为等不同的角度对其流化性能进行分析，发现该类颗粒具有不同于一般B类颗粒的特殊流化性能。
6 报告题目：两亲嵌段共聚物的自组装及其应用
报 告 人：张志庆
内容简介：两亲嵌段共聚物作为一类典型的软物质正在成为自组装领域的研究热点。两亲嵌段共聚物分子中既有亲水链段，又有疏水链段，因而其结构有着丰富的可设计性，加之溶液体系对温度的依赖性和对溶剂选择的多样性，极大地丰富了嵌段共聚物在溶液中形成各种聚集体的自组装行为。本项目采用阴离子聚合的方法，合成结构新颖的生物相容性两亲嵌段聚醚，研究了其在溶液中的自组装与缔合行为，考察了各因素对其形成不同聚集体的影响。在理论研究的基础上，将合成的嵌段共聚物应用于原油破乳脱水、模板合成新材料以及模拟药物载体等方面。
7 报告题目：化学辅助蒸汽驱-油藏稠油作用机制研究
报 告 人：李忠涛
内容简介：通过室内实验装置模拟研究化学剂辅助蒸汽驱作用对稠油流变特性、界面性质、胶体稳定性、结构组成、重组分胶粒粒度和重组分缔合度的影响规律。在过热水或蒸汽-油藏稠油作用下，加入驱油剂使稠油本身流变性变好，油-水界面张力降低。随着驱油剂加量的增大，稠油本身流变性有变好的趋势，而稠油-水界面张力随驱油剂加量的提高变化不大。增大驱油剂加量，会使稠油的沥青质聚沉起始点提前，胶体稳定性变差，使得稠油中胶质与沥青质比值变小，沥青质分子量及缔合度变大。在热-驱油剂-油藏稠油作用下，随着作用温度的升高，会使稠油-水界面张力降低，稠油本身流变性变差。作用温度升高会使沥青质聚沉起始点提前，导致稠油胶体稳定性变差；同时稠油中沥青质含量略有提高，胶质与沥青质的比值变小，沥青质分子量及缔合度变大。
8 报告题目：新型大孔TiO2/SiO2复合光催化剂制备及降解有机废水研究
报 告 人：李  石
内容简介：介绍了目前钛基光催化剂的研究现状，在此基础上将钛基光催化剂扩展大孔范围，通过经典的胶晶模板技术合成了有序大孔TiO2、TiO2/C及TiO2/SiO2等新型大孔钛基光催化剂，并对制备的样品进行了表征和光催化性能研究，大孔钛基光催化剂在有机废水降解中展现了良好的光催化性能和再生能力，扩展了钛基光催化剂的应用领域
9 报告题目：离子液助MoS2纳米结构的合成与机理研究
报 告 人：董斌
内容简介：二硫化钼的片层结构限制了其催化性能的提高，而介孔材料拥有有序的孔道结构和超高的比表面积，而且由于催化活性中心在孔道表面，由孔道形状和尺寸决定的选择性催化成为可能。有序介孔纳米结构也能吸附更多反应物，有利于催化活性的提高和加氢机理的研究。因此，采用离子液体与钼酸盐形成液晶模板结合水热制备是一种获得MoS2介孔材料的可能途径。本研究采用几种不同的离子液体辅助水热合成了一些具有一定形貌的MoS2结构，并对其形成机理做了分析于讨论。
10 报告题目：改性Y分子筛催化carbonyl-ene反应机理研究
报 告 人：傅惠
内容简介：在有机合成反应中，Carbonyl-ene反应不仅是形成C-C键的有效方法，也是合成醇的一条非常有价值的反应路线。由于在Carbonyl-ene反应发生的过程中涉及C-H σ键的异裂，因此，通常需要提供较高的活化能，并且需要Lewis酸作催化剂。最典型的Carbonyl-ene反应是由甲醛和丙烯在Lewis酸的作用下生成3-丁烯-1-醇。3-丁烯-1-醇是合成四氢呋喃(THF)的重要单体。作为有机合成中常见的单碳原子的亲核试剂，甲醛的储存与反应性能受到其自身沸点低、易自聚等缺点的限制。因此，找到一种既能够在常温下储存甲醛单体又不会影响其反应活性的催化剂就显得尤为重要。最近实验报道的Na改性的Y分子筛能够长时间储存甲醛并活化甲醛，使其与烯烃充分反应。本研究将通过理论手段预测MgY分子筛在这方面的催化性能，希望能够为工业生产提供必要的工艺条件并为催化剂的设计提供所需的理论基础。
11 报告题目：胶州湾环境质粒介导喹诺酮耐药性的分子流行性研究
报 告 人：赵静宜
内容简介：本项目从胶州湾环境采样，分离得到82株喹诺酮耐药细菌，利用多重PCR技术检测，发现34株细菌带有不同类型的质粒介导喹诺酮耐药（PMQR）基因qnr。其中基因qnrD流行性最高，占27%，其次为qnrS（12%）、qnrA（1%）和qnrB（1%），没有检测到qnrC、aac(6’)-Ib-cr和qepA。经菌株分子鉴定和系统进化分析，发现PMQR细菌分属希瓦氏菌、假交替单胞菌、假单胞菌、柠檬酸杆菌、肠杆菌、变形杆菌和克雷伯菌7个种属。经ERIC-PCR和PFGE技术检测，发现22株带有qnrD基因的变形杆菌分属4种细菌型，4株带有qnrS2基因的假交替单胞菌分属2种细菌型。68%的PMQR细菌可以对9种抗生素产生多重耐药，携带有不同类型的bla或sul基因；88%的细菌gyrA基因QRDR区出现单点突变，存在染色体编码的喹诺酮耐药性。遗传转移实验表明耐药质粒和转座子是介导基因qnrS和qnrD耐药性转移的传播载体。本项目首次在假交替单胞菌和假单胞菌中发现qnrS2基因，在普通变形杆菌中发现qnrD基因，丰富了PMQR微生物多样性，发现qnrD基因在胶州湾环境分子流行性高，为有效控制海湾环境细菌耐药性传播提供了理论基础。
12 报告题目：超短肽调控的纳米二氧化硅仿生合成
报 告 人：王生杰
内容简介：自然界向我们展示了在温和条件下构筑具有复杂结构和特殊功能无机材料的能力，师法自然，仿生矿化成为制备先进无机材料的重要途径之一。我们设计了结构和性能易于调控的系列两亲性超短肽XmYn(X为疏水性氨基酸，Y为带电荷的极性氨基酸，m=2-4,n=1,2），以其自组装体为模板，模拟生物矿化过程，利用氨基酸分子特殊的表面识别、导向和催化作用控制矿物在模板表面的生长，在温和条件下“自下而上”仿生合成纳米二氧化硅复合材料。考察了肽分子结构、硅源性质和矿化条件对矿化速率和产物结构的影响，掌握二氧化硅结构调控的核心要素，深入探讨超短肽诱导的纳米二氧化硅的矿化机制，为仿生制备具有复杂结构的无机或有机-无机杂化材料提供理论指导和实验基础。
13 报告题目：芳烃交联结合液相炭化制备中间相的机理研究
报 告 人：郭燕生
内容简介：针对石油渣油中的饱和烃、芳烃、胶质和沥青质为研究对象，利用芳烃交联反应机理结合液相炭化过程，控制中间相的形成条件，使得原料中的非理想组分转化为高质量的中间相体，提高原料的利用率、增加中间相的产率。在交联反应过程中采用微波为辅助手段对交联产物进行处理，考察微波对交联产物的分子结构的影响。通过液相色谱、红外、核磁、质谱、XRD和光学显微观察等手段分析原料与产品的组成和分子结构，确定相互之间的关系。并由此推测石油渣油各组分通过交联反应结合液相炭化过程形成中间相的机理。尝试利用所得到的中间相沥青制备针状焦、中间相炭小球、沥青炭纤维等产品。
14 报告题目：NHPI和酞菁钴衍生物催化烃的分子氧氧化反应研究
报 告 人：周玉路
内容简介：以氧气为氧化剂的烃类氧化过程，由于氧气自身氧化能力有限，需要高效的催化剂催化来实现，由NHPI和过渡金属组成的复合催化剂是解决这一问题很好的方法。本项目利用酞菁钴中络合状态的钴离子结合NHPI组成催化剂，分别在以乙酸为溶剂的均相体系，和在引入水相后与原料烃形成无需有机溶剂的绿色液液非均相反应体系，进行烃的氧化反应研究。酞菁钴具有很强的结合氧气的能力，这一特性可以促进NHPI形成PINO自由基，进而实现烃的自由基氧化过程，两者的结合可以实现协同催化作用，有利于提高催化活性。液液非均相反应体系的应用既可以解决催化剂与产物的分离问题，又可以避免产物的过度氧化，提高产物的选择性。本项目旨在找出NHPI与酞菁钴衍生物催化烃氧化的适宜条件和催化作用的机理。最后将该体系应用到常见烃的氧化中，考查体系的适用性，找出不同反应原料的取代基电子效应和空间位阻效应对氧化反应的影响，总结出反应规律。
15 报告题目：丙烷脱氢Pt/Al2O3催化剂的制备及其性能研究
报 告 人：李军
内容简介：近年来，由于丙烯在聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等生产中的大量应用，使其越来越受到人们的关注。同时，由于丙烷产量丰富，而使丙烷脱氢制丙烯成为满足丙烯需求量的重要途径之一。报告主要针对丙烷脱氢Pt/Al2O3催化剂，对研究背景、实验方法以及研究结果进行了介绍，主要研究了载体、助剂种类、浸渍方法等对Pt/Al2O3催化剂丙烷脱氢性能的影响，得到了合适的催化剂制备条件。
16 报告题目：基于激光熔覆和离子渗硫的自润滑耐磨耐蚀纳米金属陶瓷涂层研究
报 告 人：韩涛 

内容简介：在海洋开发中，各种作业工具的驱动是一个重要的问题，而液压驱动是最可行的方式。海水液压泵作为海水液压系统的动力元件，是海水液压技术的基础，采用全海水润滑方式使液压泵的设计面临严重摩擦磨损、腐蚀和气蚀等关键技术难题，所以海水泵关键零部件需采用耐磨、耐蚀且自润滑性能良好的材料。
激光熔覆技术可在普通材料表面获得具有特殊性能的涂层，从而满足不同工况条件要求，且在应用中具有较高的性价比，是表面工程领域的一个研究热点。陶瓷颗粒增强金属基复合材料能将金属材料和陶瓷材料的优点有机结合起来，是激光熔覆材料的发展方向之一。
针对海水液压泵关键零部件表面耐磨、耐蚀、自润滑等性能的迫切需求，利用激光熔覆技术制备富含W、Mo、Fe等元素的镍基金属陶瓷，采用离子渗硫方法在激光熔覆金属陶瓷涂层表面原位合成具有自润滑性能的WS2、MoS2、FeS等纳米固体润滑剂。通过研究复杂组分渗硫机理，激光处理、超音速微粒轰击、金属陶瓷复杂相界面等的催渗作用及固体润滑剂对涂层性能的综合影响。对复合改性层的显微组织和成分组成进行表征，测试涂层的显微硬度、摩擦磨损性能和耐蚀性能，综合评价复合改性层性能。
17 报告题目：铝喷涂层对HSLA钢腐蚀疲劳行为的影响机理研究
报 告 人：张体明
内容简介：在定量描述铝涂层对X80钢腐蚀疲劳性能影响的基础上，根据腐蚀疲劳失效过程依次对介质的渗透和受载涂层的机械阻隔作用，涂层的牺牲阳极作用对裂纹萌生的影响，裂纹尖端的电化学活性变化对裂纹扩展机制的影响进行研究。
18 报告题目：固体氧化物燃料电池自适应密封高温封装及可靠性研究
报 告 人：蒋文春
内容简介：固体氧化物燃料电池（Solid Oxide Fuel Cell, SOFC）具有能量密度高、结构紧凑、制造成本低等优点，近年来得到了广泛的关注和应用。SOFC在高温、氧化、还原等苛刻条件下工作，对结构本身的密封性要求较高，所以密封技术一直是制约其商业化进程的瓶颈问题。本课题以平板式SOFC钎焊自适应密封残余应力作为研究对象，研究钎焊过程中的生长应力及热应力的变化规律及分布，为钎焊自适应密封提供理论指导。
19 报告题目：水平井酸化中的变质量流动规律研究
报 告 人：周生田
内容简介：酸化是水平井很重要的一种增产措施。钻井液、完井液在水平井长水平段浸泡的时间程度不同，以及水平井钻遇不同性质的储层，使得水平井近井地带受污染的程度及渗透率各异。酸液沿处理层段的均匀分布是水平井酸化成功的关键。在酸化过程中，酸液一方面沿着水平井筒从跟端流向指端，另一方面沿程不断的流向井筒周围，所以水平井酸化过程是一个井筒截面流量沿流动方向不断减少的变质量流动。酸液沿井筒的流动以及井筒沿程的流出两个流动过程是相互依赖、相互影响的。研究酸液在水平井筒中的变质量流动规律，建立沿水平井筒具有边界流出的压力梯度模型，结合酸液流出后在近井地带的渗流规律，建立井筒流出和油藏渗流的耦合模型，对模型进行求解，得到水平井酸化中酸液在井筒和近井地带的渗流规律，为水平井成功酸化增产提供理论支撑。
第七场  工程技术组
1 报告题目：基于盲信号分离技术的两相流流量测量新方法研究
报 告 人：王微微
内容简介：项目分析了各因素对两相流测量参数的影响，建立了气液流量测量模型，提供了一种气液两相流流量测量新方法。研究了基于高阶统计量的FastICA算法、基于信息理论的Infomax算法和基于四阶统计量的JADE算法等几种典型盲源分离算法在噪声环境下的分离性能。具体地，项目基于节流式单相流量测量仪表提供的气液两相流差压波动信号，应用盲信号分离技术，从气液两相流差压波动信号中分离出气、液各单相差压信号，然后，根据分离出来的气、液各单相差压信号和节流式流量测量仪表的测量原理，获得气液两相流各单相流量。同时，根据盲信号分离技术提供的分离矩阵分析气、液两相在管道中流动时的相互作用。发表学术论文5篇，申报国家发明专利2项。
2 报告题目：近海摆式波浪发电装置试验研究 

报 告 人：陈建民
内容简介：在波浪传播的过程中，波浪中的水质点在传播方向上的主要位移分量为往复直线运动。本项目的主要内容是设计一种摆式波浪发电装置，先将波浪中的水质点的往复运动能量转换为机械能，再直接将获得的机械能转换为电能。本研究通过理论分析的实验测量，得到了波浪对摆板的作用力，以此作用力为依据，确定发电装置的各项设计参数。并根据确定的设计参数设计并制造出了摆式波浪发电装置。
3 报告题目：未钻地层界面预测随钻电磁波导航系统基本原理研究
报 告 人：魏宝君
内容简介：在石油钻井领域尤其是海上钻井中，如何利用随钻电磁波技术准确预测未钻地层界面的位置和方位从而实现精确地质导航一直是该领域最具挑战性的课题。
本课题通过计算机仿真研究倾斜天线和横向天线在随钻电磁波技术中的探测原理，以克服传统随钻电磁波测量技术定向探测能力低、缺乏方位灵敏特性、信息量少的缺点，提高地层界面钻前预测能力并实现对复杂地层的高精度对比评价。分析新的随钻电磁波测量系统各类天线的定向探测特性、定向探测深度、钻前预测和方位预测方法，提供新系统线圈系结构设计方案。对数据处理技术、反演方法进行研究，从而充分利用新技术丰富的测量信息进行地层评价。
本课题的研究结果可为我国跨越式发展和拥有具有自主知识产权的随钻电磁波地质导航技术服务。
4 报告题目：地面驱动螺杆泵井下油水分离同井采注技术研究
报 告 人：李增亮
内容简介：以螺杆泵型井下油水分离系统为研究对象，创新设计出采用地面驱动形式的井下油水分离同井采注系统，本系统只用一个增压泵，无保护器、旁通管，结构较简单、成本低、易于井下实施，可在139.7mm套管（即5 ½”）内下入，注入量与采出量之比在1：1~3：1范围内可调。介绍了地面驱动螺杆泵井下油水分离同井采注系统总体设计方案；双级串联式水力旋流分离器的设计研究，以及样机的室内试验和地面井口实际介质分离性能试验研究，实验表明分流比大于0.4，同时处理量在24~42m3/d时，底流含油浓度200ppm以下，满足设计要求；介绍了双流道单螺杆泵的开发设计；井下油水分离同井采注坐封工艺管柱设计研究及下井工艺流程；对地驱螺杆泵型井下油水分离系统井下机组的匹配设计方法研究，实现了井下机组的合理匹配，保证了分离、举升、注入三个过程的同时进行而互不干扰，对井下机组的地面监测方法研究，实现了对井下机组运行工况（泵入口压力和出口压力、泵的实际流量、水力旋流器分流比、分离效率、注水层的注水量和注水压力等）的诊断；最后，汇报本课题所取得的研究成果，包括论文、专利，以及研究的结论并提出本课题下一步研究计划。
5 报告题目：小温差发电的资源与挑战 

报 告 人：徐明海 

内容简介：小温差发电是相对于目前常规火力或核动力发电而言的，是指利用低温余热或废热实现热电转化，其最大特点是资源量巨大，冷热源间温度差小，只有20到上百摄氏度，因而转换效率极低，几乎没有得到应用。从全球范围来看，小温差发电能量资源量非常巨大，像大部分低温地热资源、石油开发中采出水、玻璃、水泥和钢铁制造业等有大量的废热资源，目前研究比较多的是海水温差发电，它以表面海水为热源（28℃左右），以深海水为冷源（7-8℃），利用低沸点物质为工质，实现热电转换，目前已经有500KW的实验样机在运行。工业废热温度较海水高，但冷源温度也高（大气温度），理想情况下理论效率较海水温差发电大些，但工质筛选还有问题。小温差发电的另一个特点是工质能流密度，实现工业运行需要非常庞大的机组系统，因此投资高，回收周期长。再者，小温差发电系统属于有限热源系统，需要大量废热载体输送功耗，所有这些形成了小温差发电资源量巨大非常诱人而实现商业运行难度很大的特点。
6 报告题目：基于水合物法气体分离技术优化LNG-FPSO预处理工艺 

报 告 人：唐建峰 

内容简介：搭建了多次谐波探测系统。进行了单根碳纤维、铂丝与空气之间微尺度界面上空气综合换热系数测量，铂丝表面与空气之间的的传热过程主要是导热作用，微尺度下可以忽略对流过程的影响，基于受导热机理控制的3ω线法测试原理而提出的微尺度下铂丝表面空气换热系数理论计算模型。测试了Si表面沉积的碳纳米管阵列与基体之间界面热阻、碳纳米管阵列的热导率和热扩散率。研究了3ω加热膜尺度对Si+碳纳米管阵列微纳米复合多层结构热物性重构的影响规律。采用声子波矢模型和分子动力学模拟研究了半导体型单壁碳纳米管热导率的宏观尺度效应及与硅之间的界面热阻。发表与该项目紧密相关论文4篇（其中SCI-1篇、EI-3篇），由科学出版社出版专著一部。以该项目研究内容为基础申请国家自然科学基金面上项目1项。
7 报告题目：烟道气辅助SAGD技术 

报 告 人：林日亿 

内容简介：辽河油田2005年成功实施稠油开采蒸汽辅助重力泄油（SAGD）技术以来，目前已经进入工业化推广阶段。但SAGD开采稠油中后期，蒸汽用量大、油汽比高、热能利用率低、生产后期含水量上升、锅炉产生的烟道气不符合国家节能减排政策等一系列问题即将出现，为解决这些问题，提出烟道气辅助SAGD技术，该项技术是SAGD中后期一项有效的提高稠油油藏采收率的接替技术。
本课题采用CMG-STARS模拟器，对烟道气辅助SAGD技术进行了数值模拟研究。研究了烟道气注入后蒸汽腔的扩展及形态变化规律，分析了含油饱和度、粘度、压力、温度的变化规律。并通过油藏数值模拟优选了烟道气注入参数，为现场实施烟道气辅助SAGD技术提供了理论依据。在优化的注入参数下，对比分析了烟道气辅助SAGD和常规SAGD的开发效果。
8 报告题目：自升式海洋平台动力学行为研究
报 告 人：徐长航
内容简介：齿轮齿条升降系统是自升式海洋平台的关键核心装置，其动力学行为对平台的作业安全性能具有至关重要的影响。以正常升降、小齿轮故障、相位角差异等多种复杂工况为研究对象，建立升降系统的ADAMS动力学模型，分析其在主体升降和桩腿起升工况下的运动和动力学性能的时变规律。以升降系统动力学分析为基础，建立齿轮齿条传动系统三维精细有限元模型，分析各种工况下升降系统的结构动力响应。以数值分析结果为依据，对齿轮齿条的局部结构进行优化设计，以提升系统的运动和动力学性能。最后，针对平台主体和桩腿之间相对位置的不同，研究平台整体动力学性能的变化规律。相关研究为深入了解复杂工况下自升式海洋平台动力学行为奠定基础，同时为下一步开展平台应急升降工况下的科学策略提供理论依据。
9 报告题目：储罐大型化与抗风设计研究 

报 告 人：李玉坤 

内容简介：大型化是储罐发展的必然趋势，但储罐直径越大，储罐的抗风稳定性就越差。对于储罐的设计标准，国内主要有GB50341和SH3046，国外主要有美国的API650、日本的JIS_B8501以及英国的BS_EN 1401。由于这些储罐设计标准制定时间较早，针对大型储罐稳定性的设计要求和计算不甚详细；同时由于大型储罐变形和稳定性计算较复杂，目前关于这方面可参考的资料又较少，而大型储罐的设计者却急需这方面具有参考价值的计算结果。因此深入探讨大型储罐抗风圈、加强圈强度和稳定性有着重要的工程意义。
10 报告题目：地基处理参数对罐基沉降的影响及问题探讨 

报 告 人：张艳美 

内容简介：软弱储油罐地基的处理方法和相关设计参数会对罐基的工后沉降及抗震性能产生影响，进而影响储油罐的正常使用甚至造成储油罐破坏。在次将介绍充水预压法和复合地基法等地基处理方式以及相关设计参数、正常使用情况下的群罐效应等因素对软弱储油罐地基沉降及动力特性的影响规律，重点探讨在研究过程中发现的相关问题以及解决思路。
11 报告题目：煤层气发动机无级调速控制系统研制
报 告 人：姜  浩
内容简介：煤层气是一种清洁能源，我国储量丰富。煤层气开采受地层结构、出液量、含气量等因素影响，要求开采设备必须具有较宽的调速范围，如果能够将开采出来的煤层气应用于燃气发动机，进而驱动抽取设备开采煤层气，不仅节约大量能量，减少环境污染，也有利于煤层气开采规模的扩大。项目针对煤层气发动机宽范围的无级调速系统进行研究，以微处理器AT89C55WD为控制核心，以场效应管9435为驱动部件，实现部件电机的驱动电路设计。采用北京威斯达步进电机作为执行机构，采用MS-3H057M驱动器为控制对象，采用转速传感器检测发动输出转速作为信息反馈形成闭环控制系统，采用离散PID控制，辅助信号处理、多传感器融合技术，实现煤层气发动机的无级调速，通过实验研究，该方案可行，效果较好。
12 报告题目：谐波情况下有功功率的动态计量
报 告 人：赵仁德
内容简介：目前的有功功率计量装置在计量抽油机、风力发电系统等时变载荷的有功功率时，有较大的误差，当载荷的电压和电流含有谐波时，误差将更大，向电网注入谐波电流污染电网的设备，在大多数情况下，非但不用承担污染电网的责任，而且还少交电费。为了提高在谐波情况下时变载荷的有功功率计量精度，研究了基于ANF的瞬时有功功率计量方法，采用ANF从含有谐波的电源电压和电流信号中提取出基波、各次谐波分量及它们的正交分量，应用瞬时功率理论，分别得到基波有功功率和各次谐波的有功功率。研制了相关的样机，并在现场进行了实验研究，实验结果表明，所提出的方法具有较快的动态响应和较高的计量精度，从而为时变载荷的有功功率计量、谐波的治理、节能效果的评估提供了一种有效的途径。
13 报告题目：深水锚泊系统大变形承载机理研究
报 告 人：王腾
内容简介：吸力安装板锚（SEPLA）是通过吸力式沉箱来安装板锚，是一种经济可靠的深水浮式海洋结构物的锚泊系统。本项目拟通过对吸力安装板锚进行安装过程的大变形数值模拟，分析板锚偏心率、荷载倾斜角度对板锚转动过程埋深损失和承载力的影响。研究板锚转动过程中土体的破坏机理，分析转动的承载机理，建立襟翼板锚的埋深损失方程。
14 报告题目：复方程解的特性及其相关问题的研究
报 告 人：吕巍然
内容简介：复微分方程是近几十年来才兴起的边缘领域，有着较好的物理背景，许多物理模型就是微分和差分方程，在自然科学和工程技术方面有着广泛的应用，已成为国际上活跃的研究领域。期间所开创的研究方法和理论，对一些相关学科的研究和发展产生了很大影响。植根于复域中的差分及差分方程问题等近几年已逐渐形成了一个被学者关注的新方向。特别是借鉴亚纯函数理论经典结论和研究方法，并将其引入复域差分及差分方程这一新的方向，使得人们对于复域差分，复域差分方程的研究有了有利的研究工具，同时也丰富了亚纯函数Nevanlinna理论。我们主要在以下方面进行了研究：
复微分方程的振荡性及其相关问题，特别是著名的Bruck猜测；正规族在唯一性等方向上的应用；有理差分方程及相关问题的研究，取得了一些系统而深刻的研究成果。
15 报告题目：磁场中非广延费米系统的相对论统计性质研究
报 告 人：门福殿
内容简介：处在磁场中的费米系统，外加磁场会使费米系统在稳定性、磁性、热力学性质方面引发新的变化。本项目将在考虑相对论效应的前提下，基于外磁场、费米子的自旋和轨道运动，应用非广延量子统计和数值模拟的方法，统一地研究费米系统的热力学性质、顺磁性及其稳定性，得到系统的化学势、总能、热容量、磁化率及其热力学稳定性条件的广义解析式，探讨系统的热力学性质、磁性及稳定性与非广延参数的相关性，揭示非广延参数的物理内涵，分析相对论效应、非广延效应、外磁场、自旋、轨道运动对统计性质的影响机理。通过该项研究，可以获得一类复杂费米系统的热力学性质、磁性及稳定性的理论成果，在热力学性质、磁性及稳定性随温度变化的特征方面，发现一些新的令广延统计理论困惑的规律。该研究的理论成果，可以丰富非广延统计理论体系，扩展非广延统计理论和方法的应用领域，为拟合并预测超冷费米气体的实验结果提供思路和方法。
16 报告题目：Web服务组合特征交互问题研究
报 告 人：徐九韵
内容简介：随着Web服务在软件产业界的广泛应用，Web服务组合作为Web服务应用的主要方式引起了产业界和学术界的广泛关注。本报告将对Web服务组合过程中引起的特征交互问题进行关注。在综述特征交互研究现状、特别是Web服务组合中特征交互研究现状的基础上，针对Web服务组合的特点，在自主创新项目等项目资助下对Web服务组合中特征交互问题进行了研究，提出了相应的动态检测和动态解决方法，并通过相应的原型系统验证了提出方法的可行性。本报告将围绕这一主题展开。
17 报告题目：大规模图像检索技术
报 告 人：李宗民
内容简介：随着网上高质量数字图像的指数增长，目前迫切需求针对大型图像库的基于内容的图像检索技术。近20年来出现了许多CBIR系统，但只使用低层视觉特征来进行图像索引和检索。但是，初次使用的用户可能对低层视觉特征不是很了解，因此他们很难直接用低层特征来描述查询。近来一些研究者已经开始研究语义图像分类器来确保更有效的图像注释和检索。但是，语义图像分类其本身还有许多未解决的问题。同样，仅通过关键字来标注图像可能对内容比较丰富的图像表达不是很充分。本课题力图给出有效方法，以使大型图像库管理和图像数据检索变得更有效。
18 报告题目：求解大规模无约束优化问题若干算法研究
报 告 人：孙清滢 

内容简介：运用调整算法参数、加速线搜索、减少存储、算法组合（保留优点克服缺点）等先进手段取得了以下成果：（1）改进了传统超记忆梯度算法，克服了拟牛顿算法的存储局限，简化了信赖域算法子问题的模型，减少了信赖域算法子问题求解的工作量，改进了传统搜索技术，建立了求解大规模无约束优化问题的有效的新超记忆梯度算法、广义拟牛顿算法、简化信赖域算法、结合信赖域技巧的超记忆梯度算法、结合拟牛顿技巧的超记忆梯度算法。（2）分析了新算法的收敛性质和收敛速度。（3）用大量数值例子验证了新算法的有效性。
19 报告题目：低频大功率随钻数据遥传声波辐射器研究
报 告 人：闫向宏
内容简介：随钻数据声波传输技术是利用沿钻柱信道传输的弹性波为载波将随钻测量数据传输到地面的一种新型的数据传遥传技术，其中沿钻柱信道传播的弹性波的激发问题是需要首先解决的问题之一。选用了具有超大应变的超磁致伸缩材料做为激励弹性波的能量转换器件，基于有限元方法对磁致伸缩换能器进行了有限元数值模拟，设计制作了低频大功率的超磁致伸缩换能器，并对其性能进行了实验测试，数值计算结果与实验测试结果符合良好，形成了可用于随钻数据声波遥传技术的大功率低频超磁致伸缩换能器的设计方法，对开展随钻数据声波遥传技术打下了基础。
20 报告题目：基于稀疏核建模技术的非线性统计过程监控方法研究
报 告 人：邓晓刚
内容简介：大型流程工业过程的安全监控和故障诊断具有重要的研究意义，基于核函数的非线性故障检测与诊断方法是目前该领域中的研究热点。针对基于核函数的方法计算复杂度高等问题，本报告将正交最小二乘、单类支持向量机等稀疏核建模技术应用于多元统计过程监控，探讨建立一系列基于稀疏核建模的非线性故障检测与诊断方法。报告中涉及的故障检测方法包括基于多重稀疏核分类器方法、动态OLS方法、多尺度OLS方法；故障诊断方法包括基于贡献图的故障变量分离方法，基于决策超平面相似度分析的故障模式识别方法，基于DIC-SKC的故障识别方法等。
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